Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Góra - 1 koszenie Barycz km  2+786 - 35+950, wał cofkowy Odry 
	                      km 0+000 - 7+959, przegroda dolinowa  Klimontów-Niechlów km 0+000 - 1+267, Wiewiernica km 0+000 - 2+786 
	Budowa :	Zlewnia Baryczy 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Góra
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Konserwacja wałów rzeki Baryczy		
	 
	1	KNR 15-01 0114-04	109 272,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału oraz pasów szerokości 1m wzdłuż stóp obu
		skarp wału wał prawy w km    1+400 - 3+000    1 600m*13,3m=  21 280,0m2 w km    4+300 - 5+300    1 000m*10,5m=
		10 500,0m2 w km    5+300-11+566    6 266m*20,0m=125 320,0m2 w km  12+219-12+525       306m*17,0m=    5
		202,0m2 w km  12+674-13+113       439m*17,0m=    7 463,0m2 w km  22+946-23+460       514m*19,0m=    9 766,0m2
	w km  25+572-27+165    1 593m*20,0m=  31 860,0m2 w km  27+165-28+385   1 220m*19,0m=   23 180,0m2 w km
	28+614-29+857   1 243m*19,0m=   23 617,0m2 w km  30+003-30+460      457m*19,0m=     8 683,0m2 w km  30+790-
	32+149   1 359m*19,0m=   25 821,0m2 w km  32+790-34+762   1 972m*19,0m=   37 468,0m2 w km 34+978-35+223
	245m*19,0m=     4 655,0m2 w km  35+372-35+717      345m*19,0m=     6 555,0m2 w km  35+864-35+950
	86m*19,0m=     1 634,0m2 ------------------------------------------------------
	 
		109272 =	109 272,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 109 272,000	m2

	 
	2	KNNR-W 10 2508-10 WACETOB 2001	619 211,100	m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i z korony wałów przyjęto 85% do koszenia mechanicznego kosiarką
		bijakową 728 483,1m2-109 272m2=619 211,1m2
	 
		619211.1 =	619 211,10
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 619 211,100	m2

	 
	 
	2	Konserwacja wału cofkowego Odry		
	 
	3	KNNR-W 10 2508-10 WACETOB 2001	179 474,000	m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i z korony wału  wraz z wykoszeniem pasa szerokości po 1m z każdej strony
		stopy skarpy wału, licząc średnio pasem szerokości  w km 0+000 - 2+525   2 525m*29,7m =    74 992,5 m2  w km
		2+525 - 3+240      715m*28,9m =    20 663,5 m   w km 3+240 - 4+600   1 360m*27,6m =    37 536,0 m2     w km 4+600 -
		4+795      195m*25,8m =     5 031,0  m2 w km 4+795 - 4+950      155m*23,9m =     3 704,5  m2       w km 4+950 - 5+265
	315m*26,1m =     8 221,5  m2    w km 5+265 - 5+950      685m*26,5m =   18 152,5  m2 w km 5+950 - 6+280
	330m*24,9m =     8 217,0  m2 w km 6+280 - 6+660      380m*23,8m =     9 044,0  m2 w km 6+660 - 7+340
	680m*20,1m =   13 668,0 m2 w km 7+340 - 7+959      619m*19,25m = 11 915,75 m2
	--------------------------------------------------------------------------- Razem:                                              211 146,25 m2 85% powierzchni
	do koszenia mechanicznego 211
	 
		179474 =	179 474,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 179 474,000	m2

	 
	4	KNR 15-01 0114-04	31 672,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 211 146 m 2 - 179 474 m2 = 31 672 m2
	 
		31672 =	31 672,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 31 672,000	m2

	 

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Góra - 1 koszenie Barycz km  2+786 - 35+950, wał cofkowy Odry 
	                      km 0+000 - 7+959, przegroda dolinowa  Klimontów-Niechlów km 0+000 - 1+267, Wiewiernica km 0+000 - 2+786 
	3.  Konserwacja wałów cieku Wiewiernica
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	3	Konserwacja wałów cieku Wiewiernica		
	 
	5	KNNR-W 10 2508-10 WACETOB 2001	41 176,000	m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i z korony wału  wraz z wykoszeniem pasa szerokości po 1m z każdej strony
		stopy skarpy wału, licząc średnio pasem szerokości  w km 0+000 - 0+900     2*900m*18,0m=32 400m2 w km 0+900 -
		1+700     2*800m*17,0m=27 200m2 w km 1+700 - 2+786   2*1 086m*16,0m=34 752m2 Razem: 32
		400m2+27+200m2+34 752m2=94 352m2 50% powierzchni do koszenia mechanicznego 94 352m2*50% = 47 176 m2
	 
		41176 =	41 176,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 41 176,000	m2

	 
	6	KNR 15-01 0114-04	47 176,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych 94 352m2 - 47 176m2
		= 47 176m2
	 
		47176 =	47 176,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 47 176,000	m2

	 
	 
	4	Przegroda dolinowa Niechlów		
	 
	7	KNR 15-01 0114-04	6 588,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału oraz pasów szerokości 1m wzdłuż stóp skarp
		odwodnej i odpowietrznej przegroda dolinowa Klimontów,  wał poprzeczny prawy w km 5+300 rz. Baryczy, w km 0+000
		- 1+267 1 267m*26,0m =  32 942m2  do koszenia ręcznego przyjęto 20% 32 942m2*20% = 6 588m2
	 
		6588 =	6 588,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 6 588,000	m2

	 
	8	KNNR-W 10 2508-10 WACETOB 2001	26 354,000	m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału 32 942m2 - 6 588m2 = 26 354m2
	 
		26354 =	26 354,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 26 354,000	m2

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -