Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Trzebnica - 1 koszenie rz.Krępa km 0+020 - 10+980, Sąsiecznica km 
	                      0+030 - 12+300 z wałami zimowymi, Poręba km 0+300 - 4+400, Krościnka km 0+000 -  0+300, Głowniak km 1+100 - 2+625 
	Budowa :	Zlewnia Baryczy 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór wodny Trzebnica
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Wały rzeki Sąsiecznica, gm. Żmigród		
	 
	1	KNR 15-01 0114-09	366 920,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów gęstych twardych z wałów przeciwpowodziowych i pasów przy
		stopie wałów (bez wygrabienia). Maksymalna długość rozdrobnionych roślin 5-10 cm. Średnia szerokość pasów
		koszenia od 16 do 18 m.
	wały prawe i lewe:
	- km 0+030 - 1+545 (PKP most)  tj. 1 515 mb × 18 m × 2 str. = 54 540 m2
	- km 1+545 - 1+850 (most ul. Szkolna) tj. 305 mb   x 18 m x 2 str. = 10 980 m2
	- km 2+580 - 4+100  tj. 1 520 mb × 16 m × 2 str. = 48 640 m2
	- km 4+400 - 7+300 tj. 2 900 mb  x 16 m x 2 str. = 92 800 m2 (w obrębie wsi Kanclerzowice od ujścia z lewej str. rz.
	Poręba do mostu wykoszenie od poziomu lustra wody)
	- km 8+680 - 12+320 (l. str. ujście rz. Kątna)  tj.      3 640 mb × 16 m × 2 str. = 116 480 m2
	strona lewa:
	- km1+850 - 1+900 tj. 50 mb x 12 m = 600 m2
	Wał Zimowy A i B: - km 2+350 - 3+320 tj. 1000 mb x 16 m = 16 000 m2
	- km 4+100 - 4+40
	 
		366920 =	366 920,000
	 
	Razem   =	 366 920,000	m2

	 
	2	Pozycja	0,150	ha
		Mechaniczne przy pomocy piły motorowej usuwanie zakrzaczeń (w pojedynczych kępach do 25m2 powierzchni),
		odrostów drzewek samosiejek rosnących w korpusie i stopie 3m wału wraz z podcięciem gałezi i konarów
		pojedynczych starych drzew za pomocą piły motorowej na wysiegniku teleskopowym zwisających do wysokości 5m
		nad korpusem wałów ppow. Wycięte krzaki, gałęzie zrębakować na miejscu.
	Wał Zimowy A i B: - km 2+350 - 3+320 tj.0,15ha
	Uwaga:
	Pnie i łodygi należy odcinać na wysokoci terenu, tak by w przyszłości umozliwić bezpieczne mechaniczne wykaszanie
	korpusu wału.
	 
		0.15 =	0,150
	 
	Razem   =	  0,150	ha

	 
	 
	2	Wały rzeki Krępa, gm. Żmigród		
	 
	3	KNR 15-01 0114-09	192 900,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów gęstych twardych z wałów przeciwpowodziowych i pasów przy
		stopie wałów (bez wygrabienia). Maksymalna długość rozdrobnionych roślin 5-10 cm. Średnia szerokość pasów
		koszenia 10 m.
	strona lewa:
	- km 0+020 - 10+980  tj.  10 960mb x 10m = 109 600 m2
	strona prawa:
	- km 1+470 - 10+980 tj. 8 330mb x 10m = 83 300m2
	Koszenie od lustra wody.
	Uwaga:

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Trzebnica - 1 koszenie rz.Krępa km 0+020 - 10+980, Sąsiecznica km 
	                      0+030 - 12+300 z wałami zimowymi, Poręba km 0+300 - 4+400, Krościnka km 0+000 -  0+300, Głowniak km 1+100 - 2+625 
	2.  Wały rzeki Krępa, gm. Żmigród
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	- W przedmiarze przyjeto ewidencyjne długosci odcinków wałów, które nie są tożsame z kilometrażem rzeki. Kilometraż
	rzeki jest podany do celów lokalizacji poczatku i końca wału.
	- Z uwagi na strome i nierówne skarpy odwodne pasy najnizej położone będa musiały być dokaszane ręcznie
	 
		192900 =	192 900,000
	 
	Razem   =	 192 900,000	m2

	 
	4	Pozycja	4,100	ha
		Mechaniczne przy pomocy piły motorowej usuwanie zakrzaczeń (w pojedynczych kępach do 25m2 powierzchni),
		odrostów drzewek samosiejek rosnących w korpusie wraz z podcięciem gałęzi i konarów pojedynczych starych drzew
		za pomocą piły motorowej na wysięgniku teleskopowym zwisających do wysokości 5m nad korpusem wałów ppow.
		Wycięte krzaki, gałęzie zrębakować na miejscu.
	strona lewa:
	- km 0+020 - 10+980  tj. łacznie 2,2ha
	strona prawa:
	- km 1+470 - 10+980 tj. łacznie 1,9ha
	Uwaga:
	Pnie i łodygi należy odcinać na wysokoci terenu, tak by w przyszłości umozliwić bezpieczne mechaniczne wykaszanie
	korpusu wału.
	 
		4.1 =	4,100
	 
	Razem   =	  4,100	ha

	 
	 
	3	Wały rzeki Poręba, gm. Żmigród		
	 
	5	KNR 15-01 0114-09	59 400,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów gęstych twardych z wałów przeciwpowodziowych i pasów przy
		stopie wałów (bez wygrabienia). Maksymalna długość rozdrobnionych roślin 5-10 cm. Średnia szerokość pasów
		koszenia 9 m.
	strona lewa:
	- km 0+300 - 3+750 tj. 3450mb x 9 = 31050m2
	strona prawa:
	- km 1+250 - 4+400 tj. 3150mb x 9m = 28350m2
	Koszenie od lustra wody.
	Uwaga:
	- W przedmiarze przyjęto ewidencyjne długości odcinków wałów, które nie są tożsame z kilometrażem rzeki. Kilometraż
	rzeki jest podany do celów lokalizacji poczatku i końca wału.
	- Z uwagi na strome i nierówne skarpy odwodne pasy najnizej położone będa musialy być dokaszane ręcznie
	 
		59400 =	59 400,000
	 
	Razem   =	 59 400,000	m2

	 
	6	Pozycja	1,300	ha
		Mechaniczne przy pomocy piły motorowej usuwanie zakrzaczeń (w pojedynczych kępach do 25m2 powierzchni),
		odrostów drzewek samosiejek rosnących w korpusie wraz z podcięciem gałezi i konarów pojedynczych starych drzew
		za pomocą piły motorowej na wysięgniku teleskopowym zwisających do wysokości 5m nad korpusem wałów ppow.
		Wycięte krzaki, gałęzie zrębakować na miejscu.
	strona lewa:
	- km 0+300 - 3+750 tj. 3450mb tj. łącznie 0,7ha
	strona prawa:
	- km 1+250 - 4+400 tj. 3150mb tj łacznie 0,6ha

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Trzebnica - 1 koszenie rz.Krępa km 0+020 - 10+980, Sąsiecznica km 
	                      0+030 - 12+300 z wałami zimowymi, Poręba km 0+300 - 4+400, Krościnka km 0+000 -  0+300, Głowniak km 1+100 - 2+625 
	3.  Wały rzeki Poręba, gm. Żmigród
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Uwaga:
	Pnie i łodygi należy odcinać na wysokości terenu, tak by w przyszłości umożliwić bezpieczne mechaniczne wykaszanie
	korpusu wału.
	 
		1.3 =	1,300
	 
	Razem   =	  1,300	ha

	 
	 
	4	Wały rzeki Krościnki, gm. Żmigród		
	 
	7	KNR 15-01 0114-09	5 400,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów gęstych twardych z wałów przeciwpowodziowych i pasów przy
		stopie wałów (bez wygrabienia). Maksymalna długość rozdrobnionych roślin 5-10 cm. Średnia szerokość pasów
		koszenia 9 m.
	strona lewa:
	- km 0+000 - 0+300 tj. 300mb x 9m = 2700m2 (do mostu w Saniach)
	strona prawa:
	- km 0+000 - 0+300 tj. 300mb x 9m = 2700m2 (do mostu w Saniach)
	Koszenie od lustra wody.
	Uwaga:
	- W przedmiarze przyjęto ewidencyjne długości odcinków wałów, które nie są tożsame z kilometrażem rzeki. Kilometraż
	rzeki jest podany do celów lokalizacji początku i końca wału.
	- Z uwagi na strome i nierówne skarpy odwodne pasy najniżej położone będa musiały być dokaszane ręcznie
	 
		5400 =	5 400,000
	 
	Razem   =	 5 400,000	m2

	 
	8	Pozycja	0,200	ha
		Mechaniczne przy pomocy piły motorowej usuwanie zakrzaczeń (w pojedynczych kępach do 25m2 powierzchni),
		odrostów drzewek samosiejek rosnących w korpusie wraz z podcięciem gałezi i konarów pojedynczych starych drzew
		za pomocą piły motorowej na wysiegniku teleskopowym zwisających do wysokości 5m nad korpusem wałów ppow.
		Wycięte krzaki, gałęzie zrębakować na miejscu.
	strona lewa:
	- km 0+000 - 0+300 tj. 0,1ha (do mostu w Saniach)
	strona prawa:
	- km 0+000 - 0+300 tj. 0,1ha (do mostu w Saniach)
	Uwaga:
	Pnie i łodygi należy odcinać na wysokoci terenu, tak by w przyszłości umozliwić bezpieczne mechaniczne wykaszanie
	korpusu wału.
	 
		0.2 =	0,200
	 
	Razem   =	  0,200	ha

	 
	 
	5	Wały rzeki Głowniak, gm. Żmigród		
	 
	9	KNR 15-01 0114-09	34 200,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów gęstych twardych z wałów przeciwpowodziowych i pasów przy
		stopie wałów (bez wygrabienia). Maksymalna długość rozdrobnionych roślin 5-10 cm. Średnia szerokość pasów
		koszenia 9 m.
	strona lewa:

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Trzebnica - 1 koszenie rz.Krępa km 0+020 - 10+980, Sąsiecznica km 
	                      0+030 - 12+300 z wałami zimowymi, Poręba km 0+300 - 4+400, Krościnka km 0+000 -  0+300, Głowniak km 1+100 - 2+625 
	5.  Wały rzeki Głowniak, gm. Żmigród
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	- km 1+100-2+100 tj. 1000mb x 9m = 9000m2
	- km 2+100 - 2+100 tj. 800mb x 9m = 7200m2 (wał cofkowy od rz. Krościnki)
	strona prawa:
	- km 1+000 - 2+525 tj. 2000mb x 9 = 18 000m2
	Koszenie od lustra wody.
	Uwaga:
	- W przedmiarze przyjeto ewidencyjne długosci odcinków wałów, które nie są tożsame z kilometrażem rzeki. Kilometraż
	rzeki jest podany do celów lokalizacji poczatku i końca wału.
	- Z uwagi na strome i nierówne skarpy odwodne pasy najnizej polozone beda musialy byc dokaszane ręcznie
	 
		34200 =	34 200,000
	 
	Razem   =	 34 200,000	m2

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -