Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Krotoszyn - 1 koszenie rz.Orla km 0+000 - 21+282, Kanał Młynówka Sułowsko-
	                      Radziądzka km 0+024 - 3+324, Wilczyna km 0+020 - 0+810, Kanał Stawnik km 0+000 - 1+600 z wałem zimowym km 0+000 - 1+650 
	Budowa :	Zlewnia Baryczy 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Krotoszyn
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Wały rzeki Orla		

	1.1	Gmina Wąsosz - wykoszenie wałów przeciwpowodziowych		
	 
	1	KNR 1501 0114-0400 IGM Warszawa	54 149,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów: gęstych twardych ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych oraz pasów
		szerokości 1 m wzdłuż stóp skarpy odwodnej i odpowietrznej  - wał prawy w km 0+000-2+125, 2+275-5+550, 9+018-
		10+875 pasem szerokości śr. w km 0+000-0+500 - 500m*21m=10500 m2 w km 0+500-1+080 - 580m*20m=11600 m2 w
		km 1+080-1+576 - 496m*19m=9424 m2 w km 1+576-2+125 - 549m*21m=11529 m2 w km 2+275-2+985 -
	710m*19m=13490 m2 w km 2+985-5+043 - 2058m*12m=24696 m2 w km 5+043-5+550 - 507m*14,5m=7351,5 m2 w km
	9+018-9+775 - 757m*11m=8327 m2 w km 9+775-10+875 - 1100m*15=16500 m2 Razem wał prawy - 113417,5 m2  -
	wał lewy w km 0+000-2+125, 2+275-4+700, 4+950-5+950, 6+100-7+800 pasem szerokości śr. w km 0+000-0+600 -
	600m*17m=10200 m2 w km 0+600-1+080 - 480m*14,5=6960 m2 w km 1+080-1+576 - 496m*13=6448 m2 w km 1+576
	-2+125 - 549m*21m=11529 m2 w km 2+275-2+800 - 525m*15m=7875 m2 w km 2+800-2+985 - 185m*18m=3330 m2 w
	km 2+985-3+974 - 989m*13,5=13351,5 m2 w km 3+974-4+700 - 726m*9m=6534 m2 w km 4+950-5+300 -
	350m*13m=4550 m2
	 
		54149 =	54 149,000
	 
	Razem   =	 54 149,000	m2

	 
	2	KNR 1501 0114-0900 IGM Warszawa	162 446,000	m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów z rozdrobnieniem (np. kosiarką bijakowa) 216595 m2-
		54149m2=162446 m2
	 
		162446 =	162 446,000
	 
	Razem   =	 162 446,000	m2

	 
	 
	1.2	Gmina Żmigród - wykoszenie wałów przeciwpowodziowych		
	 
	3	KNR 15-01 0114-09	366 888,000	m2
		Mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem  porostów gęstych miękkich z międzywala i wałów przeciwpowodziowych
		(np. kosiarką bijakową) Średnia szerokość pasów koszenia 9m i 28m  w km 10+875-12+900 tj. 2025 mb x 9m x 2 str. =
		36450 m2 - wały w km 10+875-12+900 tj. 2025 mb x śr. 18m x 1 str. = 36450 m2 - prawe międzywale w km 12+900-
		17+550 tj. 4650 mb x 28m x 2 str. = 260400 m2 (wały i międzywala prawe i lewe, przyjęto łącznie pas 28 mb w km
	17+550-21+282 tj. 3732 mb x 9m = 33588 m2 (wał lewy) Uwaga: w km 17+550-21+282 koszenie od lustra wody - stopa
	wału lewego jest jednocześnie skarpą rzeki Orla Ogółem: 36450+36450+260400+33588=3668,88 m2
	 
		366888 =	366 888,000
	 
	Razem   =	 366 888,000	m2

	 
	 
	2	Wały rzeki Kanał Stawnik		
	 
	4	KNR 15-01 0114-09	48 000,000	m2
		Mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem  porostów gęstych miękkich do stopy wału od strony odpowietrznej, do
		lustra wody od strony odwodnej - średnia szerokość pasów koszenia 15m w km 0+000-1+600 (np. kosiarką bijakową)  2

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Krotoszyn - 1 koszenie rz.Orla km 0+000 - 21+282, Kanał Młynówka Sułowsko-
	                      Radziądzka km 0+024 - 3+324, Wilczyna km 0+020 - 0+810, Kanał Stawnik km 0+000 - 1+600 z wałem zimowym km 0+000 - 1+650 
	2.  Wały rzeki Kanał Stawnik
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		x 15 m x 1600 m = 48000 m2
	 
		48000 =	48 000,000
	 
	Razem   =	 48 000,000	m2

	 
	 
	3	Rzeka Kanał Młynówka Sułowsko Radziądzka		
	 
	5	KNR 15-01 0114-09	37 200,000	m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów z rozdrobnieniem (np. kosiarką bijakową) - wał lewostronny,
		średnia szerokość pasa koszenia 12m
	 
		37200 =	37 200,000
	 
	Razem   =	 37 200,000	m2

	 
	 
	4	Wały rzeki Wilczyna		
	 
	6	KNR 1501 0114-0400 IGM Warszawa	7 110,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy i korony lewego wału przeciwpowodziowego -  od lustra
		wody. Średnia szerokość pasów koszenia 9,0 m. 9mx790m=7110m
	 
		7110 =	7 110,000
	 
	Razem   =	 7 110,000	m2

	 
	7	KNR 2-01 0109-05	0,200	ha
		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	 
		0.20 =	0,200
	 
	Razem   =	  0,200	ha

	 
	8	KNR 2-01 0111-02	2 000,000	m2
		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
	 
		2000 =	2 000,000
	 
	Razem   =	 2 000,000	m2

	 
	 
	5	Wał zimowy		
	 
	9	KNR 2-01 0109-04	0,330	ha
		Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia
	 
		0.33 =	0,330
	 
	Razem   =	  0,330	ha

	 
	10	KNR 2-01 0111-02	3 300,000	m2
		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Krotoszyn - 1 koszenie rz.Orla km 0+000 - 21+282, Kanał Młynówka Sułowsko-
	                      Radziądzka km 0+024 - 3+324, Wilczyna km 0+020 - 0+810, Kanał Stawnik km 0+000 - 1+600 z wałem zimowym km 0+000 - 1+650 
	5.  Wał zimowy
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		3300 =	3 300,000
	 
	Razem   =	 3 300,000	m2

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -