Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Leszno - 1 koszenie Rów Polski km 0+000 - 20+032 
	Budowa :	Zlewnia Baryczy 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Leszno
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem wałów		

	1.1	Wykoszenie roślinności z wału lewego w km 2+500-8+100 i rowu odsiąkowego ( koryto jednodzielne )		
	 
	1	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	537,909	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp kosiarką: zawieszoną na ciągniku - kosiarka bijakowa z
		pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału
	 
	skarpa odwodna:	16631.46 / 100 =	166,315
	skarpa odpowietrzna:	14759.39 / 100 =	147,594
	powierzchnia korony:	22400.00 / 100 =	224,000
	 
	Razem   =	  537,909	100 m2

	 
	2	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	19,803	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp i dna rowu odsiakowego kosiarką: zawieszoną na ciągniku -
		kosiarka bijakowa z pocięciem roślinności na sieczkę z wygrabieniem ze skarp i dna w km 5+400-6+044( 644 mb ),
		6+332-6+631 ( 299 mb ) przy parametrach rowu - szer. dna 0,60 m, szer. skarpy 1,5m  - dł. 943 mb.
	 
	pow. skarpy lewej:	( 943 * 1.50) / 100 =	14,145
	pow, dna:	( 943 * 0.6) / 100 =	5,658
	 
	Razem   =	  19,803	100 m2

	 
	 
	1.2	Wykoszenie roślinności z wału prawego w km 0+000-8+100 i rowu odsiąkowego ( koryto jednodzielne )		
	 
	3	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	624,770	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp kosiarką: zawieszoną na ciągniku - kosiarka bijakowa z
		pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału
	 
	skarpa odwodna:	22539.42 / 100 =	225,394
	skarpa odpowietrzna:	17861.58 / 100 =	178,616
	powierzchnia korony w km 0+000-2+500 , 5+090-8+100:	((2509 * 4.0) + (3010 * 4)) / 100 =	220,760
	 
	Razem   =	  624,770	100 m2

	 
	4	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	88,668	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp i dna rowu odsiakowego kosiarką: zawieszoną na ciągniku -
		kosiarka bijakowa z pocięciem roślinności na sieczkę z wygrabieniem ze skarp i dna w km 2+620-5+083 przy
		parametrach rowu - szer. dna 0,60 m, szer. skarpy 1,5m  - dł. 2463 mb.
	 
	pow. skarpy lewej i prawej:	(2463 * 2 * 1.5) / 100 =	73,890
	pow, dna:	( 2463 * 0.6) / 100 =	14,778
	 
	Razem   =	  88,668	100 m2

	 
	5	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	73,890	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni ławeczki odpowietrznej kosiarką zawieszoną na ciągniku - kosiarka
		bijakowa z pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni w km 2+620-5+083

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Leszno - 1 koszenie Rów Polski km 0+000 - 20+032 
	1.  Roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem wałów
	1.2. Wykoszenie roślinności z wału prawego w km 0+000-8+100 i rowu odsiąkowego ( koryto jednodzielne )
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	pow. ławeczki odpowietrznej:	2463 * 3.0 / 100 =	73,890
	 
	Razem   =	  73,890	100 m2

	 
	6	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	10,983	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp i dna rowu odsiakowego kosiarką: zawieszoną na ciągniku -
		kosiarka bijakowa z pocięciem roślinności na sieczkę z wygrabieniem ze skarp i dna w km 5+9206+443 przy
		parametrach rowu - szer. dna 0,60 m, szer. skarpy 1,5m  - dł. 523 mb.
	 
	pow. skarpy prawej:	(523 * 1.5) / 100 =	7,845
	pow, dna:	( 523 * 0.6) / 100 =	3,138
	 
	Razem   =	  10,983	100 m2

	 
	 
	1.3	Wykoszenie roślinności z wału lewego i prawego w km 8+100-9+887( koryto jednodzielne )		
	 
	7	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	464,620	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp kosiarką: zawieszoną na ciągniku - kosiarka bijakowa z
		pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału
	 
	skarpa odwodna i odpowietrzna wału prawego:	(1787 * 6.0) / 100 + (1787 * 3.0) / 100 =	160,830
	skarpa odwodna i odpowietrzna wału lewego:	(1787 * 6.0) / 100 + (1787 * 3.0) / 100 =	160,830
	korona wału prawego:	(1787 * 4.0) / 100 =	71,480
	korona wału lewego:	(1787 * 4.0) / 100 =	71,480
	 
	Razem   =	  464,620	100 m2

	 
	 
	1.4	Wykoszenie roślinności z wału lewego i prawego  w km 9+887-20+032  wraz z rowami odsiąkowymi ( koryto		
		dwudzielne )		
	 
	8	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	3 855,100	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp kosiarką: zawieszoną na ciągniku - kosiarka bijakowa z
		pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału
	 
	skarpa odwodna i odpowietrzna wału prawego:	(10145 * 6.0) / 100 + (10145 * 3.0) / 100 =	913,050
	skarpa odwodna i odpowietrzna wału lewego:	(10145 * 6.0) / 100 + (10145 * 3.0) / 100 =	913,050
	korona wału prawego:	(10145 * 4.0) / 100 =	405,800
	korona wału lewego:	(10145 * 4.0) / 100 =	405,800
	pow. ławeczki wału prawego ( odwodnej i odpowietrznej):	(10145 * 3.0) / 100 + (10145 * 3.0) / 100 =	608,700
	pow. ławeczki wału lewego ( odwodnej i odpowietrznej ):	(10145 * 3.0) / 100 + (10145 * 3.0) / 100 =	608,700
	 
	Razem   =	 3 855,100	100 m2

	 
	9	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	92,745	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp i dna rowu odsiakowego kosiarką: zawieszoną na ciągniku -
		kosiarka bijakowa z pocięciem roślinności na sieczkę z wygrabieniem ze skarp i dna w km 12+592-14+653 przy
		parametrach rowu - szer. dna 0,50 m, szer. skarpy 2,0 m  - dł. 2061 mb.
	 
	pow. skarpy lewej i prawej:	( 2061 * 2 * 2.0) / 100 =	82,440
	pow, dna:	( 2061 * 0.5) / 100 =	10,305
	 
	Razem   =	  92,745	100 m2

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Leszno - 1 koszenie Rów Polski km 0+000 - 20+032 
	1.  Roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem wałów
	1.4. Wykoszenie roślinności z wału lewego i prawego  w km 9+887-20+032  wraz z rowami odsiąkowymi ( koryto dwudzielne )
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -