Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Leszno - 1 koszenie Rów Kaczkowski km 0+00 - 3+076, Rów Robczyski km 0+000 - 
	                      0+700, Rów Luboński km 0+000 - 1+170, Rów Polski 2 km 0+000 - 1+360, 3+200 - 4+750 
	Budowa :	Zlewnia Baryczy 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Leszno
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Wykoszenie roślinności z powierzchni wałów w km 0+000 - 3+076 Rowu Kaczkowskiego		
	 
	1	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	273,760	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp kosiarką: zawieszoną na ciągniku - kosiarka bijakowa z
		pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału prawego
	 
	skarpa odwodna:	((4480 + 32 + 1856 + 64 + 3411) / 100) =	98,430
	skarpa odpowietrzna:	((4480 + 32 + 1856 + 64 + 3411) / 100) =	98,430
	powierzchnia korony:	((3500 + 25 + 1450 + 50 + 2665) / 100) =	76,900
	 
	Razem   =	  273,760	100 m2

	 
	2	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	98,430	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m - wygrabienie wykoszonych porostów ze
		skarpy odwodnej na skarpę odpowietrzną - wał prawy
	 
	skarpa odwodna:	((4480 + 32 + 1856 + 64 + 3411) / 100) =	98,430
	 
	Razem   =	  98,430	100 m2

	 
	3	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	273,760	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp kosiarką: zawieszoną na ciągniku - kosiarka bijakowa z
		pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału lewego
	 
	skarpa odwodna:	((4480 + 96 + 1792 + 64 + 3411) / 100) =	98,430
	skarpa odpowietrzna:	((4480 + 96 + 1792 + 64 + 3411) / 100) =	98,430
	powierzchnia korony:	((3500 + 75 + 1400 + 50 + 2665) / 100) =	76,900
	 
	Razem   =	  273,760	100 m2

	 
	4	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	98,430	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m - wygrabienie wykoszonych porostów ze
		skarpy odwodnej na skarpę odpowietrzną - wał lewy
	 
	skarpa odwodna:	((4480 + 96 + 1792 + 64 + 3411) / 100) =	98,430
	 
	Razem   =	  98,430	100 m2

	 
	 
	2	Wykoszenie roślinności z powierzchni wałów w km 0+000 - 0+700 Rowu Robczyskiego		
	 
	5	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	66,500	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp kosiarką: zawieszoną na ciągniku - kosiarka bijakowa z
		pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału lewego
	 
	skarpa odwodna:	((700 * 2.0) / 100) =	14,000
	skarpa odpowietrzna:	((700 * 2.0) / 100) =	14,000
	powierzchnia korony:	((700 * 1.5) / 100) =	10,500
	powierzchnia ławeczki:	((700 * 4.0) / 100) =	28,000

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Leszno - 1 koszenie Rów Kaczkowski km 0+00 - 3+076, Rów Robczyski km 0+000 - 
	                      0+700, Rów Luboński km 0+000 - 1+170, Rów Polski 2 km 0+000 - 1+360, 3+200 - 4+750 
	2.  Wykoszenie roślinności z powierzchni wałów w km 0+000 - 0+700 Rowu Robczyskiego
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  66,500	100 m2

	 
	6	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	42,000	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m - wygrabienie wykoszonych porostów ze
		skarpy odwodnej i ławeczki na skarpę odpowietrzną wału lewego
	 
	skarpa odwodna:	((700 * 2.0) / 100) =	14,000
	powierzchnia ławeczki:	((700 * 4.0) / 100) =	28,000
	 
	Razem   =	  42,000	100 m2

	 
	7	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	52,500	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp kosiarką: zawieszoną na ciągniku - kosiarka bijakowa z
		pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału prawego
	 
	skarpa odwodna:	((700 * 2.0) / 100) =	14,000
	skarpa odpowietrzna:	((700 * 2.0) / 100) =	14,000
	powierzchnia korony:	((700 * 1.5) / 100) =	10,500
	powierzchnia ławeczki:	((700 * 2.0) / 100) =	14,000
	 
	Razem   =	  52,500	100 m2

	 
	8	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	28,000	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m - wygrabienie wykoszonych porostów ze
		skarpy odwodnej i ławeczki na skarpę odpowietrzną wału prawego
	 
	skarpa odwodna:	((700 * 2.0) / 100) =	14,000
	powierzchnia ławeczki:	((700 * 2.0) / 100) =	14,000
	 
	Razem   =	  28,000	100 m2

	 
	 
	3	Wykoszenie roślinności z powierzchni wałów w km 0+000 - 1+170 Rowu Lubońskiego		
	 
	9	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	140,400	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp kosiarką: zawieszoną na ciągniku - kosiarka bijakowa z
		pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału prawego
	 
	skarpa odwodna:	((1170 * 2.0) / 100) =	23,400
	skarpa odpowietrzna:	((1170 * 3.0) / 100) =	35,100
	powierzchnia korony:	((1170 * 2.0) / 100) =	23,400
	powierzchnia ławeczki:	((1170 * 5.0) / 100) =	58,500
	 
	Razem   =	  140,400	100 m2

	 
	10	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	81,900	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m - wygrabienie wykoszonych porostów z
		ławeczki i skarpy odwodnej na skarpę odpowietrzną - wał prawy
	 
	skarpa odwodna:	((1170 * 2.0) / 100) =	23,400
	powierzchnia ławeczki:	((1170 * 5.0) / 100) =	58,500
	 
	Razem   =	  81,900	100 m2

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Leszno - 1 koszenie Rów Kaczkowski km 0+00 - 3+076, Rów Robczyski km 0+000 - 
	                      0+700, Rów Luboński km 0+000 - 1+170, Rów Polski 2 km 0+000 - 1+360, 3+200 - 4+750 
	3.  Wykoszenie roślinności z powierzchni wałów w km 0+000 - 1+170 Rowu Lubońskiego
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	11	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	111,150	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni skarp kosiarką: zawieszoną na ciągniku - kosiarka bijakowa z
		pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału lewego
	 
	skarpa odwodna:	((1170 * 2.0) / 100) =	23,400
	skarpa odpowietrzna:	((1170 * 2.5) / 100) =	29,250
	powierzchnia korony:	((1170 * 2.0) / 100) =	23,400
	powierzchnia ławeczki:	((1170 * 3.0) / 100) =	35,100
	 
	Razem   =	  111,150	100 m2

	 
	12	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	58,500	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m - wygrabienie wykoszonych porostów z
		ławeczki i skarpy odwodnej na skarpę odpowietrzną - wał lewy
	 
	skarpa odwodna:	((1170 * 2.0) / 100) =	23,400
	powierzchnia ławeczki:	((1170 * 3.0) / 100) =	35,100
	 
	Razem   =	  58,500	100 m2

	 
	 
	4	Wykoszenie roślinności z powierzchni wałów w km 0+000 - 1+360 i 3+200 - 4+750		
	 
	13	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	320,100	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni wału lewego kosiarką: zawieszoną na ciągniku
	 
	skarpa odwodna:	((1360 + 1550) * 5.0) / 100 =	145,500
	skarpa odpowietrzna:	((1360 + 1550) * 3.0) / 100 =	87,300
	powierzchnia korony:	((1360 + 1550) * 3.0) / 100 =	87,300
	 
	Razem   =	  320,100	100 m2

	 
	14	Wycena własna	3,201	ha
		Mechaniczne rozdrobnienie skoszonej masy roślinnej przy użyciu mulczera z równomiernym rozłożeniem na powierzchni
		wału lewego
	 
	skarpa odwodna:	((1360 + 1550) * 5.0) / 10000 =	1,455
	skarpa odpowietrzna:	((1360 + 1550) * 3.0) / 10000 =	0,873
	powierzchnia korony:	((1360 + 1550) * 3.0) / 10000 =	0,873
	 
	Razem   =	  3,201	ha

	 
	15	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	320,100	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z powierzchni wału prawego kosiarką: zawieszoną na ciągniku
	 
	skarpa odwodna:	((1360 + 1550) * 5.0) / 100 =	145,500
	skarpa odpowietrzna:	((1360 + 1550) * 3.0) / 100 =	87,300
	powierzchnia korony:	((1360 + 1550) * 3.0) / 100 =	87,300
	 
	Razem   =	  320,100	100 m2

	 
	16	Wycena własna	3,201	ha
		Mechaniczne rozdrobnienie skoszonej masy roślinnej przy użyciu mulczera z równomiernym rozłożeniem na powierzchni
		wału prawego

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Leszno - 1 koszenie Rów Kaczkowski km 0+00 - 3+076, Rów Robczyski km 0+000 - 
	                      0+700, Rów Luboński km 0+000 - 1+170, Rów Polski 2 km 0+000 - 1+360, 3+200 - 4+750 
	4.  Wykoszenie roślinności z powierzchni wałów w km 0+000 - 1+360 i 3+200 - 4+750
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	skarpa odwodna:	((1360 + 1550) * 5.0) / 10000 =	1,455
	skarpa odpowietrzna:	((1360 + 1550) * 3.0) / 10000 =	0,873
	powierzchnia korony:	((1360 + 1550) * 3.0) / 10000 =	0,873
	 
	Razem   =	  3,201	ha

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -