Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Milicz - 1 koszenie rz. Barycz km 56+150 - 120+820, Ługa km 0+025 - 
	                      0+915 
	Budowa :	Zlewnia Baryczy 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Milicz
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	1	KNR 15-01 0114-09	1 469 446,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp,  korpusów wałów przeciwpowodziowych, 3 m pasów wzdłuż stopy
		odpowietrznej oraz z międzywali wraz z mulczowaniem(rozdrobnieniem wykoszonych porostów i pozostawieniem.
		Maksymalna długość rozdrobnionych roślin 5-10 cm :
		GMINA MILICZ, KROŚNICE, ODOLANÓW
	- wały i międzywala rzeki Barycz km 77+500 - 110+747, gm. Milicz - 1024086 m2
	Uwaga:
	Wały nalezy wykosić do lustra wody, z uwagi na porośnięcie niektórych wałów krzakami,drzewami bądź z uwagi na
	bliskość terenów leśnych i utrudniony dojazd do wałów, około 10-15% całego zakresu koszenia wymaga koszenia
	ręcznego i dokaszania !!!
	- wały rz. Barycz km 119+520 - 120+820, gm. Odolanów - 20800 m2
	- wały rzeki Barycz km 56+150 - 66+300 w tym wał zimowy B Jamnik o dł. 5395 km, gm. Żmigród - 403200 m2
	- wały k. Ługa km 0+025 - 0+915 - 21360 m2
	Razem powierzchnia koszenia = 1469446 m2
	 
		1469446 =	1 469 446,000
	 
	Razem   =	1 469 446,000	m2

	 
	2	Pozycja	1,700	ha
		Mechaniczne przy pomocy piły motorowej usuwanie pojedynczych kęp krzaków(do 25 m2), odrostów drzew
		samosiejek(do 50 cm obwodu)  i podszycia rosnących w korpusie i stopie 3 m  wału wraz z podcięciem gałęzi i
		konarów zwisających do wysokości 5 m na korpusem wałów ppow. Wycięte krzaki i gałęzie zrębakowac na miejscu.
		Wały i dopływy rzeki Barycz na terenie gminy Milicz z wyłączeniem wałów rzeki Barycz w km 92+860 - 94+200 i w km
	98+400 - 99+600, Odolanów i Żmigród oraz wały k. Ługa ,gm. Żmigród - łączna powierzchnia wyciętych
	krzaków,odrostów drzew i gałęzi to 1,7 ha.
	Uwaga:
	Kępy krzaków, odrosty drzew należy usuwać z tych odcinków wałów do ktorych w wyniku własnej samooceny w
	terenie jest utrudniony bądź niemożliwy dostęp celem umożliwienia w przyszłości bezpiecznego mechanicznego
	wykoszenia korpusu wału !!!
	 
		1.700 =	1,700
	 
	Razem   =	  1,700	ha

	 
	3	Pozycja	1,876	ha
		Mechaniczne przy pomocy piły motorowej usuwanie  pojedynczych kęp krzaków ( do 25 m2) ,odrostów drzew
		samosiejek( do 50 cm obwodu) z prawego międzywala i wału rzeki Barycz oraz 2 metrowego pasa przy stopie wału od
		strony odpowietrznej oraz technologiczne podcinanie gałęzi drzew zwisających nad wałami do wysokości 5m ze
		zrębakowaniem na miejscu
	km 92+860 (ujście cieku Godnowskiego)-94+200  tj. 1340 mb x 14 mb = 18760 m2; Łączna powierzchnia wyciętych
	kęp krzaków,odrostów drzew i gałęzi= 1,876 ha
	 
		1.876 =	1,876
	 
	Razem   =	  1,876	ha

	 
	4	Pozycja	1,200	ha
		Mechaniczne przy pomocy piły motorowej usuwanie pojedynczych kep krzaków ( do 25 m2),odrostów drzew
		samosiejek(do 50 cm obwodu) z prawego międzywala i wału  przeciwpowodziowego oraz z 2 metrowego pasa przy
		stopie wału od strony odpowietrznej rzeki Barycz  oraz technologiczne podcinanie gałęzi drzew zwisajacych nad

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Milicz - 1 koszenie rz. Barycz km 56+150 - 120+820, Ługa km 0+025 - 
	                      0+915 
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		wałami do wysokości 5 m
	km 98+400-99+600 tj. 1200 mb x 10 m = 12000 m2 ; 1,2 ha
	 
		1.200 =	1,200
	 
	Razem   =	  1,200	ha

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -