Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Milicz - 1 wykoszenie Polska Woda km 2+840 - 10+520, Rybnica km 
	                      3+800 - 11+560, Czarny potok km 1+000 - 2+600, Lilików km 0+018 - 1+618, Błociec km 0+050 - 2+950, Grabownica km 0+340 - 1+500, 
	                      Prądnia km 0+030 - 21+930
	Budowa :	Zlewnia Baryczy 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Milicz
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	1	KNR 15-01 0114-09	717 600,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp,  korpusów wałów przeciwpowodziowych, 3 m pasów wzdłuż stopy
		odpowietrznej oraz z międzywali wraz z mulczowaniem(rozdrobnieniem wykoszonych porostów i pozostawieniem.
		Maksymalna długość rozdrobnionych roślin 5-10 cm :
		GMINA MILICZ, KROŚNICE
	- rz. Prądnia km 0+030 - 21+930 - 196270 m2
	- rz. Rybnica km 3+800 - 11+560 - 210930 m2
	- rz. Polska Woda km 2+840 - 10+520 - 164680 m2
	- rz. Czarny Potok km 1+000 - 2+650 - 56100 m2
	- rz. Lilików- Gądkowice km 0+018 - 1+618 - 24000 m2
	- rz. Błociec km 0+050 - 2+950 - 40600 m2
	- rz. Grabownica km 0+340 - 1+500 - 25020 m2
	Razem powierzchnia koszenia = 717600 m2
	 
		717600 =	717 600,000
	 
	Razem   =	 717 600,000	m2

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -