Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Rawicz - 1 koszenie Masłówka w km 0+030 - 14+000, Dąbrocznia km 
	                      1+000 - 9+100, Pijawka km 0+000 - 0+508, Grobelka km  0+000 - 2+600, Rów Barycki km  0+000 - 2+200, Radęca km 0+000 - 1+939 
	Budowa :	Zlewnia Baryczy 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Rawicz
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Konserwacja obwałowań i międzywala rzeki Masłówka na gm. Żmigród i gm. Rawicz		

	1.1	Utrzymanie obwałowań (wał) w km 0+030 - 2+100; 2+250 - 3+875 wał prawy i w km 0+030 - 2+200; 2+250 -		
		3+875 wał lewy		
	 
	1	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	1 314,100	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 0+030 - 2+100;
		2+250 - 3+875 wał prawy i w km 0+030 - 2+200; 2+250 - 3+875 wał lewy szerokość skarpy odwodnej wału prawego i
		lewego - 3,50 m - 5,50 m; szerokość skarpy odpowietrznej wału prawego i lewego - 3,50 m - 4,00 m; szerokość korony
		wału prawego i lewego - 1,50 m - 2,50 m

	2	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	1 314,100	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	1.2	Utrzymanie obwałowań (koszenie ławek) w km 0+030 - 2+100; 2+250 - 3+875 strona prawa i w km 0+030 -		
		2+200; 2+250 - 3+875 strona lewa		
	 
	3	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	374,500	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z ławki kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 0+030 - 2+100; 2+250 - 3+875 strona
		prawa i w km 0+030 - 2+200; 2+250 - 3+875 strona lewa szerokość ławki prawej i lewej - 5,00 m

	4	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	374,500	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z ławki o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	1.3	Utrzymanie obwałowań (wał) w km 3+875 - 6+912 wał prawy i lewy, w km 6+961 - 10+242  wał prawy, w km		
		6+961 - 10+427 wał lewy i w km 13+930 - 14+000 wał prawy i lewy		
	 
	5	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	905,250	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 4+130 - 6+912 wał
		prawy i lewy, w km 6+961 - 10+242  wał prawy, w km 6+961 - 10+427 wał lewy i w km 13+930 - 14+000 wał prawy i
		lewy szerokość skarpy odwodnej wału prawego i lewego - 2,50 m - 4,50 m; szerokość skarpy odpowietrznej wału
		prawego i lewego - 2,00 m - 3,50 m; szerokość korony wału prawego i lewego - 1,50 m.

	6	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	905,250	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	1.4	Utrzymanie obwałowań (wał) w km 10+242 - 10+427 wał prawy i w km 10+427 - 11+832 wał prawy i lewy		
	 
	7	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	244,000	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 10+242 - 10+427 wał
		prawy i w km 10+427 - 11+832 wał prawy i lewy szerokość skarpy odwodnej wału prawego i lewego - 2,50 m - 4,50 m;
		szerokość skarpy odpowietrznej wału prawego i lewego - 2,00 m - 3,50 m; szerokość korony wału prawego i lewego -
		2,50 m.

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Rawicz - 1 koszenie Masłówka w km 0+030 - 14+000, Dąbrocznia km 
	                      1+000 - 9+100, Pijawka km 0+000 - 0+508, Grobelka km  0+000 - 2+600, Rów Barycki km  0+000 - 2+200, Radęca km 0+000 - 1+939 
	1.  Konserwacja obwałowań i międzywala rzeki Masłówka na gm. Żmigród i gm. Rawicz
	1.4. Utrzymanie obwałowań (wał) w km 10+242 - 10+427 wał prawy i w km 10+427 - 11+832 wał prawy i lewy
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	8	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	244,000	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	1.5	Utrzymanie obwałowań (wał) w km 11+832 - 13+930 wał prawy i lewy		
	 
	9	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	62,940	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 11+832 - 13+930 wał
		prawy i lewy szerokość skarpy odwodnej wału prawego i lewego - 2,50 m - 4,50 m; szerokość skarpy odpowietrznej
		wału prawego i lewego - 2,00 m - 3,50 m; szerokość korony wału prawego i lewego - 2,50 m.

	10	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	62,940	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	1.6	Utrzymanie obwałowań (koszenie ławek) w km 3+875 - 6+912 strona prawa i lewa, w km 6+961 - 14+000		
		strona prawa i lewa		
	 
	11	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	1 007,600	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z ławki kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 4+130 - 6+912 strona prawa i lewa, w
		km 6+961 - 14+000 strona prawa i lewa szerokość ławki prawej i lewej - 5,00 m

	12	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	1 007,600	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z ławki o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	2	Konserwacja obwałowań i międzywala rzeki Dąbrocznia na gm. Żmigród i gm. Rawicz		

	2.7	Utrzymanie obwałowań (wał) w km 1+000 - 1+500 - strona prawa		
	 
	13	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	47,500	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp odpowietrznej i odwodnej i koron kosiarką: zawieszoną na ciągniku; w km
		1+000 - 1+500 szerokość skarpy odwodnej wału prawego - 3,75 m; szerokość skarpy odpowietrznej wału prawego -
		3,25 m; szerokość korony wału prawego - 2,50 m

	14	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	47,500	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp odpowietrznej i odwodnej oraz korony wału o szerokości: ponad 2,0 m;
		wał prawy

	 
	2.8	Utrzymanie międzywala (ławki) w km 1+000 - 1+500 - strona prawa		
	 
	15	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	12,500	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z ławki kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 1+000 - 1+500 szerokość ławki
		prawej - 2,00 m - 3,00 m

	16	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	12,500	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z ławki o szerokości: ponad 2,0 m; strona prawa

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Rawicz - 1 koszenie Masłówka w km 0+030 - 14+000, Dąbrocznia km 
	                      1+000 - 9+100, Pijawka km 0+000 - 0+508, Grobelka km  0+000 - 2+600, Rów Barycki km  0+000 - 2+200, Radęca km 0+000 - 1+939 
	2.  Konserwacja obwałowań i międzywala rzeki Dąbrocznia na gm. Żmigród i gm. Rawicz
	2.9. Utrzymanie obwałowań (wał) w km 1+500 - 9+100, wał prawy i lewy
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	2.9	Utrzymanie obwałowań (wał) w km 1+500 - 9+100, wał prawy i lewy		
	 
	17	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	972,800	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp odpowietrznej i odwodnej i koron kosiarką: zawieszoną na ciągniku; w km
		1+500 - 5+750 szerokość skarpy odwodnej wału prawego i lewego - 2,40 m; szerokość skarpy odpowietrznej wału
		prawego i lewego - 2,50 m; szerokość korony wału prawego i lewego - 1,50 m

	18	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	972,800	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp odpowietrznej i odwodnej oraz korony wału o szerokości: ponad 2,0 m;
		wał lewi i prawy

	 
	2.10	Utrzymanie międzywala (ławki) w km 1+500 - 9+100 - strona prawa i lewa		
	 
	19	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	439,475	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z ławki kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 1+500 - 5+750 szerokość ławki
		prawej i lewej - 2,75 m - 3,00 m

	20	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	439,475	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z ławki o szerokości: ponad 2,0 m; strona lewa i prawa

	 
	3	Konserwacja obwałowań rzeki Pijawka na gm. Rawicz		

	3.11	Utrzymanie obwałowań (wał) w km 0+000 - 0+508, wał prawy i lewy		
	 
	21	KNR 1501-0114-04-00 IGM Warszawa	41,148	100 m2
		Ręczne koszenie porostów ze skarpy odwodnej, odpoietrznej, korony wału porostów: gęstych twardych  w km 0+000 -
		0+508 szerokość skarpy odwodnej wału prawego i lewego - 1,5 m; szerokość skarpy odpowietrznej wału prawego i
		lewego - 1,50 m - 2,00 m; szerokość korony wału prawego i lewego - 0,80 m.

	22	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	41,148	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	4	Konserwacja obwałowań i międzywala rzeki Grobelka na gm. Rawicz i gm. Wąsosz		

	4.12	Utrzymanie obwałowań (wał) w km 0+000 - 2+320; 2+440 - 2+600		
	 
	23	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	796,640	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarpy odwodnej, odpoietrznej, korony wału oraz ławki kosiarką: zawieszoną na
		ciągniku w km 0+000 - 2+320 i w km 2+440 - 2+600 szerokość skarpy odwodnej wału prawego i lewego - 6,00 m -
		7,10 m; szerokość skarpy odpowietrznej wału prawego i lewego - 5,60 m - 6,90 m; szerokość korony wału prawego i
		lewego - 1,50 m szerokość ławki prawej i lewej -  3,00 m

	24	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	796,640	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarpy odwodnej i odpowietrznej oraz korony wału i ławki L i P o szerokości:
		ponad 2,0 m

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Rawicz - 1 koszenie Masłówka w km 0+030 - 14+000, Dąbrocznia km 
	                      1+000 - 9+100, Pijawka km 0+000 - 0+508, Grobelka km  0+000 - 2+600, Rów Barycki km  0+000 - 2+200, Radęca km 0+000 - 1+939 
	5.  Konserwacja obwałowań rzeki Rów Barycki na gm. Rawicz i gm. Wąsosz
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	5	Konserwacja obwałowań rzeki Rów Barycki na gm. Rawicz i gm. Wąsosz		

	5.13	Utrzymanie obwałowań (wał) w km 0+000 - 1+180; 1+440 - 2+200		
	 
	25	KNR 1501-0114-04-00 IGM Warszawa	314,280	100 m2
		Ręczne koszenie porostów ze skarpy odwodnej, odpoietrznej, korony wału porostów: gęstych twardych  w km 0+000 -
		1+180 i w km 1+440 - 2+200 szerokość skarpy odwodnej wału prawego i lewego - 3,55 m; szerokość skarpy
		odpowietrznej wału prawego i lewego - 3,55 m; szerokość korony wału prawego i lewego - 1,00 m.

	26	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	314,280	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	6	Konserwacja obwałowań, międzywala oraz rowów opaskowych rzeki Radęca na gm. Jutrosin		

	6.14	Utrzymanie obwałowań (wał) w km 0+000 - 1+939 i 1+203 - 1+939		
	 
	27	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	305,667	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp obwałowań i korony kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 0+000 - 1+939
		i 1+203 - 1+939  szerokość skarpy odwodnej wału prawego i lewego - 2,50 m - 3,50 m; szerokość skarpy odpowietrznej
		wału prawego i lewego - 1,50 m - 2,50 m; szerokość korony wału prawego i lewego - 2,00 m

	28	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	305,667	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	6.15	Utrzymanie międzywala (ławki) w km 0+000 - 1+939 i 1+203 - 1+939		
	 
	29	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	80,250	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z międzywala kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 0+000 - 1+939 i 1+203 - 1+939
		szerokość ławki prawej i lewej -  3,00 m - 4,00 m

	30	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	80,250	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	6.16	Rowy odsiąkowe		
	 
	31	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	58,130	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieków kosiarką: zawieszoną na ciągniku - rów odsiąkowy R-3 w km 0+000
		- 0+777

	32	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	58,130	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m

	33	KNR 1501-0114-08-00 IGM Warszawa	3,665	100 m2
		Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych twardych - rów odsiąkowy R-3 w km 0+000 - 0+777

	34	KNR 1501-0115-03-00 IGM Warszawa	3,665	100 m2

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Rawicz - 1 koszenie Masłówka w km 0+030 - 14+000, Dąbrocznia km 
	                      1+000 - 9+100, Pijawka km 0+000 - 0+508, Grobelka km  0+000 - 2+600, Rów Barycki km  0+000 - 2+200, Radęca km 0+000 - 1+939 
	6.  Konserwacja obwałowań, międzywala oraz rowów opaskowych rzeki Radęca na gm. Jutrosin
	6.16. Rowy odsiąkowe
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: do 2,0 m

	35	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	30,313	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieków kosiarką: zawieszoną na ciągniku - rów odsiąkowy R-3-1 w km
		0+000 - 0+444

	36	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	30,313	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m

	37	KNR 1501-0114-08-00 IGM Warszawa	2,005	100 m2
		Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych twardych - rów odsiąkowy R-3-1 w km 0+000 - 0+444

	38	KNR 1501-0115-03-00 IGM Warszawa	2,005	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: do 2,0 m

	39	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	3,818	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieków kosiarką: zawieszoną na ciągniku - rów odsiąkowy R-3-2 w km
		0+000 - 0+046

	40	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	3,818	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m

	41	KNR 1501-0114-08-00 IGM Warszawa	0,230	100 m2
		Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych twardych - rów odsiąkowy R-3-2 w km 0+000 - 0+046

	42	KNR 1501-0115-03-00 IGM Warszawa	0,230	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: do 2,0 m

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -