Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Trzebnica - 1 koszenie rz. Baryczy km 35+950 - 56+150 z przegrodą 
	                      dolinową Wąsosz i wałem zimowym Kędzie, Łacha km 0+000 - 5+150 i 8+680 - 10+800 
	Budowa :	Zlewnia Baryczy 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór wodny Trzebnica
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Wały przeciwpowodziowe rzeki Barycz od Orli do Sąsiecznicy, gm. Wąsosz, gm. Żmigród		
	 
	1	KNR 15-01 0114-09	771 480,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wykoszenie z rozdrobnieniem porostów gęstych twardych z wałów ppowodziowych (bez wygrabienia), oraz z 3,0 m
		pasów przy stopie wałów. Maksymalna długość rozdrobnionych roślin 5-10 cm. Średnia szerokość pasów koszenia
		wałów ppow 18 m.
		.............................................
	Przegroda Dolinowa Wąsosz:
	- km0+000 - 0+460 tj 460 mb x 18m = 8 280m2
	Wały Baryczy:
	strona lewa:
	- km 35+950 (ujście rz. Orla) - 41+360 tj. 5510mb x 18m = 99 180m2
	- km 41+480 (ujscie rz. Łacha) - 48+330 (ujście rz. Krępa) tj. 6850mb x 18m = 123 300m2 (Uwaga: lokalnie drzewa w
	korpusie wału!)
	- km 49+980 (jaz Kędzie) - 56+100 (ujście rz. Sąsiecznicy) tj. 7419 mb x 18m = 133 542m2
	- wał zimowy Kędzie - km 49+200 - 52+200 tj. 2914mb x 18m = 52 452m2
	strona prawa:
	- km 35+950 (ujście rz. Orla) - 38+030(ponizej mostu drogowego Wasosz) tj. 2 080mb x 18m = 37 440m2
	- 38+122 (powyżej mostu drogowego Wasosz) - 56+150 tj. 17 627mb x 18m = 317 286m2
	Uwaga:
	Z uwagi na porosnięcie niektórych wałów drzewami lub z powodu bliskiego sąsiedztwa lasów około 5 - 10 % całego
	zakresu koszenia wymaga koszenia ręcznego i dokaszania
	771480 m3
	 
		771480 =	771 480,000
	 
	Razem   =	 771 480,000	m2

	 
	2	KNR 15-01 0114-03	6 600,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów w obrębie budowli wałowych  - śluzy wałowe i przepusty w ilosci 66
		szt. (wszystkie na odcinku wykaszanych wałów). Wykoszenie przepustów wałowych wraz ze skarpami i dnem rowów
		na międzywalu po stronie odwodnej i odpowietrznej wału.
		..................................................................................................................................
	Do wyceny przyjęto wykoszenie 100 m2 na 1 szt budowli tj. 66 szt. x 100m2 = 6600m2
	.........................
	Ogółem: 6600m2
	 
		6600 =	6 600,000
	 
	Razem   =	 6 600,000	m2

	 
	3	Pozycja	0,820	ha
		Mechaniczne przy pomocy piły motorowej usuwanie zakrzaczeń (w pojedynczych kępach do 25m2 powierzchni),
		odrostów drzewek samosiejek rosnących w korpusie i stopie 3m wału wraz z podcięciem gałezi i konarów
		pojedynczych starych drzew za pomocą piły motorowej na wysiegniku teleskopowym zwisających do wysokości 5m
		nad korpusem wałów ppow. Wycięte krzaki, gałęzie zrębakować na miejscu.
	Uwaga:
	Pnie i łodygi należy odcinać na wysokoci terenu, tak by w przyszłości umożliwić bezpieczne mechaniczne wykaszanie
	korpusu wału.

	                      Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym Trzebnica - 1 koszenie rz. Baryczy km 35+950 - 56+150 z przegrodą 
	                      dolinową Wąsosz i wałem zimowym Kędzie, Łacha km 0+000 - 5+150 i 8+680 - 10+800 
	1.  Wały przeciwpowodziowe rzeki Barycz od Orli do Sąsiecznicy, gm. Wąsosz, gm. Żmigród
	 
	Data: 13.02.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	wały lewe:
	- km 56+000 - 55+900 -poniżej ujścia rz. Sasiecznica;
	- 51+900 - 51+700 -na długości około 200mb w sąsiedztwie lasu na zawalu;
	- 51+200 - 50+900 -na długości około 300mb w sąsiedztwie lasu na zawalu;
	- 48+330 (ujście rz. Krępa) - 44+600 (200mb poniżej przepompowni Lubiel) - na całej długości terenów leśnych na
	lewym zawalu
	 
		0.82 =	0,820
	 
	Razem   =	  0,820	ha

	 
	 
	2	Wały rzeki Łacha, gm. Wińsko, gm. Żmigród		
	 
	4	KNR 15-01 0114-09	118 420,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów gęstych twardych z wałów przeciwpowodziowych i pasów przy
		stopie wałów (bez wygrabienia). Maksymalna długość rozdrobnionych roślin 5-10 cm. Średnia szerokość pasów
		koszenia 18, 14 i 10 m. Pas koszenia liczony od poziomu lustra wody lub w przypadku braku wody od poziomu dna.
	strona prawa i lewa:
	- km 0+000 - 1+800 (most na drodze Ostrawa-Płoski)  tj.  1 800mb × 18 m x 2 str. = 64 800 m2
	- km 1+810 - 3+000 (350 m w górę od przepompowni Kamień Górowski) tj.  1 190mb x   14 m x 2 str. = 33 320 m2
	strona prawa:
	- km 4+000 - 5+150 tj. 1150mb x 10 m = 11 500 m2 (obr. K. Górowski)
	- km 8+680-9+900 (przy drodze Barkowo-Bialawy) i 10+250-10+800 (okala Barkowo od zachodu) łącznie dwa odcinki
	1100mb x 8m = 8 800m2
	Uwaga:
	- Pnie i łodygi należy odcinać na wysokoci terenu, tak by w przyszłości umozliwić bezpieczne mechaniczne
	wykaszanie korpusu wału.
	- W przedmiarze przyjeto ewidencyjne długosci odcinkó
	 
		118420 =	118 420,000
	 
	Razem   =	 118 420,000	m2

	 
	5	Pozycja	0,550	ha
		Mechaniczne przy pomocy piły motorowej usuwanie zakrzaczeń (rosnących w pojedynczych kępach do 25m2
		powierzchni), odrostów drzewek samosiejek z korpusu i 3m stopie  odpowietrznej wału wraz z podcięciem gałęzi i
		konarów pojedynczych starych drzew za pomocą piły motorowej na wysiegniku teleskopowym zwisających do
		wysokości 5m nad korpusem wałów ppow. Wycięte krzaki, gałęzie zrębakować na miejscu.
	- km 0+000 - 3+000 (prawy i lewy wał) tj. łącznie 0,15ha
	- km 8+680 - 9+900 (przy drodze Barkowo-Bialawy) i 10+250 - 10+800 (okala Barkowo od zachodu) łącznie 0,4ha
	 
		0.55 =	0,550
	 
	Razem   =	  0,550	ha

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -