PRACE NAPRAWCZE JAZÓW W DOLINIE RZEKI ORLI 
	Budowa :	Orla
	Obiekt :	Jazy Orli
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Jaz Pobiel w km 5+038		

	1.1	Oczyszczenie i malowanie powierzchni metalowych		
	 
	1	KNR 7-12 0107-03	123,000	m2
		Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji  (stan wyjściowy powierzchni B) -
		balustrada (od strony wody górnej): 15,61 m2 - balustrada (na kładce od strony wody dolnej): 4,07 m2 -
		balustrada (przy skrzydelkach): 25,84 m2 - ceowniki (podtrzymujące wały napędowe): 2,69 m2 - tragarze: 2,70
		m2 - prowadnice zasuw: - 8 szt.: 19,68 m2 - skrzynie z przekładniami - 4 szt. : 16,0 m2 - wały napędowe - 4 szt.
	- 4,35 m2 - drabinki wyciągowe zasuw - 8 szt. 23,04 m2 - drabina zejściowa na ścianie przyczółka: 2,14 m2
	Razem: 116,12 m2 Ogółem przyjęto 185,00 m2 (z powierzchniami m.in. śrub, okuć itp.)
	 
		123 =	123,000
	 
	Razem   =	  123,000	m2

	 
	2	KNR 4-01 1212-06	123,000	m2
		Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych
	 
		123 =	123,000
	 
	Razem   =	  123,000	m2

	 
	3	KNR 7-12 0214-03	123,000	m2
		Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych (kolor niebieski)
	 
		123 =	123,000
	 
	Razem   =	  123,000	m2

	 
	4	KNR 7-12 0107-01	62,000	m2
		Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
		powierzchni B) Zasuwy 4 szt. - 62,00 m2
	 
		62.00 =	62,000
	 
	Razem   =	  62,000	m2

	 
	5	KNR 7-12 0201-01	62,000	m2
		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
	 
		62.00 =	62,000
	 
	Razem   =	  62,000	m2

	 
	6	KNR 7-12 0214-01	62,000	m2
		Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych (kolor niebieski)
	 
		62.00 =	62,000

	                      PRACE NAPRAWCZE JAZÓW W DOLINIE RZEKI ORLI 
	1.  Jaz Pobiel w km 5+038
	1.1. Oczyszczenie i malowanie powierzchni metalowych
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  62,000	m2

	 
	 
	1.2	Naprawa umocnienia betonowego lewej skarpy (za skrzydełkiem)		
	 
	7	KNR 15-01 0201-04	1,000	m3
		Ręczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grub. pow. 20 cm
	 
		2 * 2 * 0.25 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	m3

	 
	8	KNR 4-04 1101-02	1,000	m3
		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
		odl. do 1 km
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	m3

	 
	9	KNR 2-02 0290-02	0,030	t
		Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
	 
		0.03 =	0,030
	 
	Razem   =	  0,030	t

	 
	10	KNR 2-13 0803-05	1,000	m3
		Betonowanie umocnienia lewej skarpy
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	m3

	 
	 
	1.3	Zakup i montaż łat wodowskazowych		
	 
	11	Pozycja	2,000	szt
		Zakup i montaż (przez uprawnionego geodetę) łat wodowskazowych woda górna i dolna
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	szt

	 
	 
	2	Jaz Kubeczki w km 25+715		

	2.4	Naprawa mechanizmu lewej zasuwy		
	 
	12	KNR-W 7-20 0401-01 WACETOB wyd.I 1992	0,150	t
		Demontaż mechanizmów wyciągowych z napędem ręcznym dla zasuw ślizgowych - mechanizm napędowy
		zasuwy

	                      PRACE NAPRAWCZE JAZÓW W DOLINIE RZEKI ORLI 
	2.  Jaz Kubeczki w km 25+715
	2.4. Naprawa mechanizmu lewej zasuwy
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		0.15 =	0,150
	 
	Razem   =	  0,150	t

	 
	13	KNR-W 7-20 0401-02 WACETOB wyd.I 1992	0,250	t
		Demontaż mechanizmów wyciągowych z napędem ręcznym dla zasuw ślizgowych - osprzęt zasuwy
	 
		0.250 =	0,250
	 
	Razem   =	  0,250	t

	 
	14	4-04 1107-01 +	0,400	t
		Transport zdemontowanych elementów jazu do zakładu naprawczego, a po remoncie do miejsca montażu
		samochodem skrzyniowym do 5 t z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleglość do 15 km
	 
		0.40 =	0,400
	 
	Razem   =	  0,400	t

	 
	15	Pozycja	1,000	kpl
		Naprawa drabineki lewej zasuwy (lub w razie potrzeby zakup i montaż nowych drabinek)
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl

	 
	16	KNR-W 7-20 0401-01 WACETOB wyd.I 1992	0,150	t
		Montaż mechanizmów wyciągowych z napędem ręcznym dla zasuw ślizgowych - mechanizm napędowy
		zasuwy
	 
		0.15 =	0,150
	 
	Razem   =	  0,150	t

	 
	17	KNR-W 7-20 0401-02 WACETOB wyd.I 1992	0,250	t
		Montaż mechanizmów wyciągowych z napędem ręcznym dla zasuw ślizgowych - osprzęt zasuwy
	 
		0.250 =	0,250
	 
	Razem   =	  0,250	t

	 
	18	Pozycja	1,000	kpl
		Przeprowadzenie prób po montażu zamknieć zasuwowych dwudzielnych i mechanizmów oraz sprawdzenie
		szczelności zasuw
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl

	 
	 
	2.5	Montaż szczelinomierza i  trwałe oznaczenie NPP		
	 
	19	Pozycja	1,000	kpl.
		Montaż szczelinomierza - 2 szt.

	                      PRACE NAPRAWCZE JAZÓW W DOLINIE RZEKI ORLI 
	2.  Jaz Kubeczki w km 25+715
	2.5. Montaż szczelinomierza i  trwałe oznaczenie NPP
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl.

	 
	20	Pozycja	1,000	kpl.
		Wykonanie trwałego oznaczenia poziomu piętrzenia NPP - bolec stalowy od strony wody górnej
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl.

	 
	 
	3	Jaz Sworowo w km 28+100		

	3.6	Naprawa balustrady		
	 
	21	KNR 2-23 0606-03	1,200	m
		Naprawa balustrady metalowej - uzupełnienie balustrady (z pomalowaniem)
	 
		1.2 =	1,200
	 
	Razem   =	  1,200	m

	 
	 
	3.7	Zakup i montaż łaty wodowskazowej		
	 
	22	Pozycja	1,000	kpl.
		Zakup i montaż  łaty wodowskazowej woda dolna
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl.

	 
	 
	3.8	Montaż szczelinomierza i  trwałe oznaczenie NPP		
	 
	23	Pozycja	1,000	kpl.
		Wykonanie trwałego oznaczenia poziomu piętrzenia NPP - bolec stalowy od strony wody górnej
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl.

	 
	 
	4	Jaz Zaorle w km 34+060		

	4.9	Naprawa nawierzchni kładki		
	 
	24	KNR-W 7-12 0302-04 WACETOB wyd.II 2001	14,400	m2
		Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - kładka

	                      PRACE NAPRAWCZE JAZÓW W DOLINIE RZEKI ORLI 
	4.  Jaz Zaorle w km 34+060
	4.9. Naprawa nawierzchni kładki
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		12.0 * 1.20 =	14,400
	 
	Razem   =	  14,400	m2

	 
	25	KNNR-W 10 2606-01 WACETOB 2001	14,400	m2
		Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnycj i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4
		cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym
	 
		12.0 * 1.20 =	14,400
	 
	Razem   =	  14,400	m2

	 
	 
	4.10	Roboty konstrukcyjne umocnienia brzegów - gabiony. Poniżej jazu strona lewa i prawa po 20 mb		
	 
	26	KNR 2-11 0521-04	40,000	m
		Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat.III
	 
		40 =	40,000
	 
	Razem   =	  40,000	m

	 
	27	KNR 2-11 0505-06	40,000	m
		Wykonanie opasek palowo-kiszkowych o śr.kiszek 2x30 cm
	 
		40 =	40,000
	 
	Razem   =	  40,000	m

	 
	28	KNR 4-01 0108-06	64,000	m3
		Zakup i przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	 
		(20 * 2 * 0.8) * 2 =	64,000
	 
	Razem   =	  64,000	m3

	 
	29	KNR 4-01 0108-08	64,000	m3
		Zakup i przywóz ziemi  samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km dalsze 5 km
	 
		(20 * 2 * 0.8) * 2 =	64,000
	 
	Razem   =	  64,000	m3

	 
	30	KNR 2-01 0313-02	64,000	m3
		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV)
	 
		64 =	64,000
	 
	Razem   =	  64,000	m3

	 
	31	KNR 2-01 0506-01	60,000	m2
		Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III
	 
		(20 * 1.5) * 2 =	60,000

	                      PRACE NAPRAWCZE JAZÓW W DOLINIE RZEKI ORLI 
	4.  Jaz Zaorle w km 34+060
	4.10. Roboty konstrukcyjne umocnienia brzegów - gabiony. Poniżej jazu strona lewa i prawa po 20 mb
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  60,000	m2

	 
	32	KNNR 1 0410-01	60,000	m2
		Umocnienie  skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną
	 
		(20 * 1.5) * 2 =	60,000
	 
	Razem   =	  60,000	m2

	 
	33	KNR 2-14 0704-01	15,000	m3
		Wykonanie umocnień brzegowych siatkowo-kamiennych- gabiony grubości 25 cm
	 
		(20 * 1.5 * 0.25) * 2 =	15,000
	 
	Razem   =	  15,000	m3

	 
	34	TZKNBK I 0730-01 PPPKZ 1982	18,750	m3
		Przewożenie taczkami tłucznia kamiennego na odl.do 30 m w poziomie
	 
		18.75 =	18,750
	 
	Razem   =	  18,750	m3

	 
	 
	5	Jaz Dubun w km 40+243		

	5.11	Naprawa nawierzchni betonowej skarpy - strona prawa oraz lewego przyczółka		
	 
	35	KNR-W 7-12 0302-04 WACETOB wyd.II 2001	25,000	m2
		Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych i pionowych konstrukcji betonowych - punktowo
	 
		25 =	25,000
	 
	Razem   =	  25,000	m2

	 
	36	KNNR-W 10 2606-01 WACETOB 2001	25,000	m2
		Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnycj i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4
		cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym
	 
		25.0 =	25,000
	 
	Razem   =	  25,000	m2

	 
	 
	5.12	Naprawa wyrw strona lewa (15 mb) i prawa (20 mb)		
	 
	37	KNR 2-11 0521-04	35,000	m
		Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat.III
	 
		35.0 =	35,000
	 
	Razem   =	  35,000	m

	                      PRACE NAPRAWCZE JAZÓW W DOLINIE RZEKI ORLI 
	5.  Jaz Dubun w km 40+243
	5.12. Naprawa wyrw strona lewa (15 mb) i prawa (20 mb)
	 
		 Str. 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	38	KNR 2-11 0505-06	35,000	m
		Wykonanie opasek palowo-kiszkowych o śr.kiszek 2x30 cm
	 
		35.00 =	35,000
	 
	Razem   =	  35,000	m

	 
	39	KNR 4-01 0108-06	84,000	m3
		Zakup i przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	 
		(20 * 3 * 1.0) + (15 * 2 * 0.8) =	84,000
	 
	Razem   =	  84,000	m3

	 
	40	KNR 4-01 0108-08	84,000	m3
		Zakup i przywóz ziemi  samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km dalsze 5 km
	 
		84 =	84,000
	 
	Razem   =	  84,000	m3

	 
	41	KNR 2-01 0313-02	84,000	m3
		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV)
	 
		84 =	84,000
	 
	Razem   =	  84,000	m3

	 
	42	KNR 2-01 0506-01	90,000	m2
		Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III
	 
		90 =	90,000
	 
	Razem   =	  90,000	m2

	 
	43	KNNR 1 0410-01	37,500	m2
		Umocnienie  skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - lewa skarpa
	 
		(15 * 2.5) =	37,500
	 
	Razem   =	  37,500	m2

	 
	44	KNR 2-14 0704-01	9,375	m3
		Wykonanie umocnień brzegowych siatkowo-kamiennych- gabiony grubości 25 cm - lewa skarpa
	 
		(15 * 2.5 * 0.25) =	9,375
	 
	Razem   =	  9,375	m3

	 
	45	TZKNBK I 0730-01 PPPKZ 1982	20,000	m3
		Przewożenie taczkami tłucznia kamiennego na odl.do 30 m w poziomie
	 
		20 =	20,000

	                      PRACE NAPRAWCZE JAZÓW W DOLINIE RZEKI ORLI 
	5.  Jaz Dubun w km 40+243
	5.12. Naprawa wyrw strona lewa (15 mb) i prawa (20 mb)
	 
		 Str. 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  20,000	m3

	 
	 
	6	Jaz Jutrosin w km 46+026		

	6.13	Oczyszczenie i malowanie powierzchni metalowych mechanizmu		
	 
	46	KNR 7-12 0107-03	25,000	m2
		Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji  (stan wyjściowy powierzchni B) -
		tragaż - 11,88 - wały napędowe - 3,28 m2 - skrzynie z przekładniami - 6,57  m2  RAZEM: 21,73 Ogółem
		przyjęto 25 m2 (z powierzchniami m.in. śrub, okuć itp.)
	 
		25 =	25,000
	 
	Razem   =	  25,000	m2

	 
	47	KNR 4-01 1212-06	25,000	m2
		Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych
	 
		25 =	25,000
	 
	Razem   =	  25,000	m2

	 
	48	KNR 7-12 0214-03	25,000	m2
		Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych
	 
		25 =	25,000
	 
	Razem   =	  25,000	m2

	 
	 
	6.14	Roboty konstrukcyjne umocnienia brzegów - gabiony. Poniżej jazu strona lewa i prawa po 20 mb		
	 
	49	KNR 2-11 0521-04	40,000	m
		Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat.III
	 
		40 =	40,000
	 
	Razem   =	  40,000	m

	 
	50	KNR 2-11 0505-06	40,000	m
		Wykonanie opasek palowo-kiszkowych o śr.kiszek 2x30 cm
	 
		40 =	40,000
	 
	Razem   =	  40,000	m

	 
	51	KNR 4-01 0108-06	80,000	m3
		Zakup i przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	 
		(20 * 2.5 * 0.8) * 2 =	80,000
	 
	Razem   =	  80,000	m3

	                      PRACE NAPRAWCZE JAZÓW W DOLINIE RZEKI ORLI 
	6.  Jaz Jutrosin w km 46+026
	6.14. Roboty konstrukcyjne umocnienia brzegów - gabiony. Poniżej jazu strona lewa i prawa po 20 mb
	 
		 Str. 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	52	KNR 4-01 0108-08	80,000	m3
		Zakup i przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km dalsze 5 km
	 
		(20 * 2.5 * 0.8) * 2 =	80,000
	 
	Razem   =	  80,000	m3

	 
	53	KNR 2-01 0313-02	80,000	m3
		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV)
	 
		80 =	80,000
	 
	Razem   =	  80,000	m3

	 
	54	KNR 2-01 0506-01	100,000	m2
		Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III
	 
		(20 * 2.5) * 2 =	100,000
	 
	Razem   =	  100,000	m2

	 
	55	KNNR 1 0410-01	100,000	m2
		Umocnienie  skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną
	 
		(20 * 2.5) * 2 =	100,000
	 
	Razem   =	  100,000	m2

	 
	56	KNR 2-14 0704-01	20,000	m3
		Wykonanie umocnień brzegowych siatkowo-kamiennych- gabiony grubości 25 cm
	 
		(20 * 2 * 0.25) * 2 =	20,000
	 
	Razem   =	  20,000	m3

	 
	57	TZKNBK I 0730-01 PPPKZ 1982	20,000	m3
		Przewożenie taczkami tłucznia kamiennego na odl.do 30 m w poziomie
	 
		20 =	20,000
	 
	Razem   =	  20,000	m3

	 
	 
	6.15	Naprawa podbudowy schodów od strony prawej jazu		
	 
	58	Pozycja	1,000	kpl.
		Naprawa podbudowy schodów od strony prawej jazu poprzez ręczne odkopanie i zasypanie z zagęszczeniem
		mieszanką piaskowo cementową oraz uporządkowaniem terenu (ok 0,8 m3 mieszanki cementowo piaskowej)
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl.

	                      PRACE NAPRAWCZE JAZÓW W DOLINIE RZEKI ORLI 
	6.  Jaz Jutrosin w km 46+026
	6.15. Naprawa podbudowy schodów od strony prawej jazu
	 
		 Str. 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -