Konserwacja cieków w NW Góra - rz. Wiewiernica km 0+000 - 9+520, Rów Śląski I km 0+000 - 3+700 
	Budowa :	Rzeki 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Góra
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Konserwacja rzeki Wiewiernica w km 0+000 - 9+520		
	 
	1	KNR 15-01 0207-01	7,200	m3
		Rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych, analogia likwidacja zatorów z gałęzi i roślinności z koryta cieku w km
		0+040 1,5m*1,2m(2,8m+5,2m)/2=7,2m3
	 
		7.2 =	7,20
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  7,200	m3

	 
	2	KNR 2-01 0110-03	7,200	mp
		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	 
		7.2 =	7,20
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  7,200	mp

	 
	3	KNR 15-01 0114-04	85 496,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-1+200 śr. pasem 7,0 m skarpa L, 7,1m skarpa  P
		w km 1+200-2+700 śr. pasem 6,5 m skarpa L, 6,7 m skarpa P w km 2+700-3+445 śr. pasem 4,0 m skarpa L, 3,3 m
		skarpa P w km 3+445-4+900 śr. pasem 3,9 m skarpa L, 3,8 m skarpa P w km 4+900-6+200 śr. pasem 3,7 m skarpa L,
		3,8 m skarpa P w km 6+200-9 520 śr. pasem 3,7 m skarpa L, 3,5 m skarpa P  1 200 m(7,0m+7,1m) = 16 920 m2   1 500
	m(6,5m+6,7m) = 19 800m2    745 m(4,0m+3,3m) =  5 438,5 m2  1 455 m(3,9m+3,8m) = 11 203,5 m2 1 300 m(3,7m
	+3,8m) =   9 750 m2 3 320m(3,7m+3,5m) =  23 904 m2 -------------------------------------------- Razem:                      87 016m2   F
	= 87 016m2-1520m2 (przepusty rurociągi)=85 496m2
	 
		85496 =	85 496,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 85 496,000	m2

	 
	4	KNR 15-01 0115-02	85 496,000	m2
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
	 
		85496 =	85 496,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 85 496,000	m2

	 
	5	KNR 15-01 0114-08	12 960,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 0+000 do km 1+200 szerokość dna 2,8m w km
		1+200 do km 2+700 szerokość dna 2,2m w km 2+700 do km 3+445 szerokość dna 1,6m w km 3+445 do km 4+900
		szerokość dna 1,4m w km 4+900 do km 6+200 szerokość dna 1,0m w km 6+200 do km 9+520 szerokość dna 0,6m 1
		200m*2,8 m = 3 360m2 1 500m*2,2 m = 3 300m2 745m*1,6 m = 1 192m2m2 1 455m*1,4 m = 2 037m2 1 300m*1,0 m =
	1 300m2 3 320m*0,6 m = 1 992m2 -------------------------------- Razem:           13 181m2  F 13 181m2 - 221 m2 (na przepusty i
	rurociągi) = 12 960m2
	 
		12960 =	12 960,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 12 960,000	m2

	 
	6	KNR 15-01 0115-03	6 300,000	m2
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m w km 2+700 do km 3+445 śr. szerokość dna 1,6m w

	                      Konserwacja cieków w NW Góra - rz. Wiewiernica km 0+000 - 9+520, Rów Śląski I km 0+000 - 3+700 
	1.  Konserwacja rzeki Wiewiernica w km 0+000 - 9+520
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		km 3+445 do km 4+900 śr. szerokość dna 1,4m w km 4+900 do km 6+200 śr. szerokość dna 1,0m w km 6+200 do km
		9+520 śr. szerokość dna 0,6m     745m*1,6 m = 1 192m2 1 455m*1,4 m = 2 037m2 1 300m*1,0 m = 1 300m2 3
		320m*0,6 m = 1 992m2 ------------------------------- Razem:            6 521m2  F 6 521m2 - 221 m2  (przepusty, rurociągi) = 6
	300m2
	 
		6300 =	6 300,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 6 300,000	m2

	 
	7	KNR 15-01 0115-04	6 660,000	m2
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m w km 0+000-1+200 śr.szerokość dna 2,8m w km
		1+200-2+700 śr. szerokość dna 2,2m  1200m*2,8 m = 3360m2 1500m*2,2 m = 3300m2 ------------------------------- Razem:
		6 660m2
	 
		6660 =	6 660,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 6 660,000	m2

	 
	 
	2	Konserwacja rzeki Rów Śląski I w km 0+000 - 3+700		
	 
	8	KNR 15-01 0207-01	18,000	m3
		Rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych, analogia likwidacja zatorów z gałęzi i roślinności z koryta cieku w km
		0+800, 0+900, 1+050,  3szt*1,5m(2,5m + 5,5m)*1,0m : 2=18,00m3
	 
		18 =	18,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  18,000	m3

	 
	9	KNR 2-01 0110-03	18,000	mp
		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	 
		18 =	18,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  18,000	mp

	 
	10	KNR 15-01 0114-04	33 300,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp od km 0+000 do km 3+700 śr. szer. skarpy lewej i prawej po
		4,5m 3700m*4,5m*2= 33 300m2  33300m2
	 
		33300 =	33 300,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 33 300,000	m2

	 
	11	KNR 15-01 0114-08	9 250,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków,  od km 0+000 do km 3+700 szer. dna 2,5m   3
		700m*2,5m = 9 250m2
	 
		9250 =	9 250,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 9 250,000	m2

	 
	12	KNR 15-01 0115-02	33 300,000	m2
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m od km 0+000 do km 3+700 śr. szer. skarpy lewej i
		prawej po 4,5m 3 700m*4,5m*2= 33 300m2

	                      Konserwacja cieków w NW Góra - rz. Wiewiernica km 0+000 - 9+520, Rów Śląski I km 0+000 - 3+700 
	2.  Konserwacja rzeki Rów Śląski I w km 0+000 - 3+700
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		33300 =	33 300,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 33 300,000	m2

	 
	13	KNR 15-01 0115-04	9 250,000	m2
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m od km 0+000 do km 3+700 śr. szer. dna 2,5m
	 
		9250 =	9 250,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 9 250,000	m2

	 
	 
	3	Nadzór przyrodniczy na rzece Wiewiernica i Rów Śląski I		
	 
	14	analiza własna	13,220	km
		Nadzór przyrodniczy przy pracach konserwacyjnych na rzece Wiewiernica i Rów Śląski I

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -