Konserwacja cieków w NW Krotoszyn - rzeki Borownica w km 12+850-20+790, Kanał Stawnik w km 0+000-1+600, Orla w km 96+000-
	                      99+500 
	Budowa :	Rzeki 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Krotoszyn
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Borownica w km 12+850-20+790		
	 
	1	KNR 15-01 0114-08	11 910,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
	 
		7940 * 1.5 =	11 910,000
	 
	Razem   =	 11 910,000	m2

	 
	2	KNR 15-01 0115-03	11 910,000	m2
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m
	 
		11910 =	11 910,000
	 
	Razem   =	 11 910,000	m2

	 
	3	KNR 15-01 0114-04	34 936,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
	 
		(7940 * 2.20) * 2 =	34 936,000
	 
	Razem   =	 34 936,000	m2

	 
	4	KNR 15-01 0115-02	34 936,000	m2
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
	 
		34936 =	34 936,000
	 
	Razem   =	 34 936,000	m2

	 
	 
	2	Kanał Stawnik w km 0+000-1+600		
	 
	5	KNR 15-01 0114-09	16 000,000	m2
		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp z rozdrobnieniem w km 0+000-1+600 (kosiarka bijakowa) Przyjęto średnią
		szerokość skarpy kanału 5,0 m wraz z groblą (1600*5)*2=16000m2
	 
		16000 =	16 000,000
	 
	Razem   =	 16 000,000	m2

	 
	6	KNR 15-01 0116-01	1 600,000	m
		Mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku w km 0+000-1+600 za pomocą łyżki koszącej na podwoziu kołowym
		(ze względu na pracochłonność prac oraz trudny teren jako analogię zastosowano odmulenie koparko - odmularkami
		cieków do 4 m szerokości, grubość warstwy odmulanej 20 cm)
	 
		1600 =	1 600,000
	 
	Razem   =	 1 600,000	m

	                      Konserwacja cieków w NW Krotoszyn - rzeki Borownica w km 12+850-20+790, Kanał Stawnik w km 0+000-1+600, Orla w km 96+000-
	                      99+500 
	2.  Kanał Stawnik w km 0+000-1+600
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	7	kalkulacja włas	1 600,000	m2
		Przejazd sprzętu - np. kosiarki bijakowej w celu rozdrobnienia masy zielonej pochodzącej z wykoszenia przy użyciu łyżki
		koszącej
	 
		1600 =	1 600,000
	 
	Razem   =	 1 600,000	m2

	 
	 
	3	ORLA 96+000-99+500		
	 
	8	KNR 15-01 0114-04	4 500,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 98+000-99+500
	 
		(1500 * 1.5) * 2 =	4 500,000
	 
	Razem   =	 4 500,000	m2

	 
	9	KNR 15-01 0115-01	4 500,000	m2
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m  km. jak wyżej
	 
		(1500 * 1.5) * 2 =	4 500,000
	 
	Razem   =	 4 500,000	m2

	 
	10	KNR 15-01 0114-08	2 250,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 98+000-99+500
	 
		1500 * 1.5 =	2 250,000
	 
	Razem   =	 2 250,000	m2

	 
	11	KNR 15-01 0115-03	2 250,000	m2
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m w km jak wyżej
	 
		2250 =	2 250,000
	 
	Razem   =	 2 250,000	m2

	 
	12	KNR 2-01 0109-05	0,040	ha
		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości pojedynczych kęp krzaków (do 25 m2) odrostów drzew (do 50 cm
		obwodu) i  podszycia
	 
		0.0400 =	0,040
	 
	Razem   =	  0,040	ha

	 
	13	KNR 2-01 0111-02	400,000	m2
		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
	 
		400 =	400,000
	 
	Razem   =	  400,000	m2

	                      Konserwacja cieków w NW Krotoszyn - rzeki Borownica w km 12+850-20+790, Kanał Stawnik w km 0+000-1+600, Orla w km 96+000-
	                      99+500 
	3.  ORLA 96+000-99+500
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	14	KNR 2-01 0110-03	6,000	mp
		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	 
		6 =	6,000
	 
	Razem   =	  6,000	mp

	 
	15	KNR 15-01 0114-09	6 000,000	m2
		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp z rozdrobnieniem w km 96+000-98+000 (kosiarka bijakowa)
	 
		(2000 * 2) * 1.5 =	6 000,000
	 
	Razem   =	 6 000,000	m2

	 
	16	KNR 15-01 0116-01	2 000,000	m
		Mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku w km 96+000-98+000 za pomocą łyżki koszącej na podwoziu
		kołowym (ze względu na pracochłonność prac jako analogię zastosowano odmulenie koparko - odmularkami cieków
		do 1,6 m szerokości, grubość warstwy odmulanej 10 cm)
	 
		2000 =	2 000,000
	 
	Razem   =	 2 000,000	m

	 
	 
	4	Nadzór przyrodniczy		
	 
	17	Pozycja	13,040	km
		Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami
	 
		7.94 + 1.6 + 3.5 =	13,040
	 
	Razem   =	  13,040	km

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -