Rów Polski w km 0+000-21+100, Samica Krobska w km 0+000-5+300, Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810, Rów Luboński w km 10+061-
	                      14+300 i 9+197- 10+061 
	Budowa :	Rzeki 2020 r.
	Obiekt :	Konserwacja cieków w NW Leszno
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem koryta cieku Rów Polski w km 0+000-21+100		

	1.1	Wykoszenie roślinności w km 0+000-8+100 - koryto jednodzielne		
	 
	1	KNR 15-01 0115-08	48 600,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku łyżką hakującą przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%
	 
		(6.0 * 8100) =	48 600,000
	 
	Razem   =	 48 600,000	m2

	 
	2	KNR 15-01 0115-04	48 600,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m
	 
		(6.0 * 8100) =	48 600,000
	 
	Razem   =	 48 600,000	m2

	 
	3	KNR 15-01 0114-09	48 600,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna - kosiarką z pocięciem roślnności na sieczkę z równomiernym
		rozłożeniem na powierzchni wykoszonej
	 
		((3.00 * 8100)) + ((3.00 * 8100)) =	48 600,000
	 
	Razem   =	 48 600,000	m2

	 
	 
	1.2	Wykoszenie roślinności w km 8+100-9+887 - koryto jednodzielne		
	 
	4	KNR 15-01 0115-08	10 722,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku łyżką hakującą przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%
	 
		(6.0 * 1787) =	10 722,000
	 
	Razem   =	 10 722,000	m2

	 
	5	KNR 15-01 0115-04	10 722,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m
	 
		(6.0 * 1787) =	10 722,000
	 
	Razem   =	 10 722,000	m2

	 
	6	KNR 15-01 0114-09	10 722,000	m2

	                      Rów Polski w km 0+000-21+100, Samica Krobska w km 0+000-5+300, Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810, Rów Luboński w km 10+061-
	                      14+300 i 9+197- 10+061 
	1.  Roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem koryta cieku Rów Polski w km 0+000-21+100
	1.2. Wykoszenie roślinności w km 8+100-9+887 - koryto jednodzielne

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna - kosiarką z pocięciem roślnności na sieczkę z równomiernym
		rozłożeniem na powierzchni wykoszonej
	 
		((3.00 * 1787)) + ((3.00 * 1787)) =	10 722,000
	 
	Razem   =	 10 722,000	m2

	 
	 
	1.3	Wykoszenie roślinności w km 9+887-20+032 - koryto dwudzielne		
	 
	7	KNR 15-01 0115-08	40 580,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku łyżką hakującą przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%
	 
		4.0 * 10145 =	40 580,000
	 
	Razem   =	 40 580,000	m2

	 
	8	KNR 15-01 0115-04	40 580,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m
	 
		4.0 * 10145 =	40 580,000
	 
	Razem   =	 40 580,000	m2

	 
	9	KNR 15-01 0114-09	30 435,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna - kosiarką z pocięciem roślnności na sieczkę z równomiernym
		rozłożeniem na powierzchni wykoszonej
	 
		(1.5 * 10145) + (1.5 * 10145) =	30 435,000
	 
	Razem   =	 30 435,000	m2

	 
	 
	1.4	Wykoszenie roślinności na terenie m. Poniec w km 20+032-21+100 - koryto jednodzielne, wywiezienie porostów		
	 
	10	KNR 15-01 0114-04	12 816,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
	 
		(1068 * 6.0) + (1068 * 6.0) =	12 816,000
	 
	Razem   =	 12 816,000	m2

	 
	11	KNR 15-01 0114-08	4 272,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
	 
		(1068 * 4.0) =	4 272,000
	 
	Razem   =	 4 272,000	m2

	                      Rów Polski w km 0+000-21+100, Samica Krobska w km 0+000-5+300, Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810, Rów Luboński w km 10+061-
	                      14+300 i 9+197- 10+061 
	1.  Roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem koryta cieku Rów Polski w km 0+000-21+100
	1.4. Wykoszenie roślinności na terenie m. Poniec w km 20+032-21+100 - koryto jednodzielne, wywiezienie porostów

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	12	KNR 2-21 0102-07	16,728	m3
		[ Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wywiezienie namułów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami  na odległość do 1.0 km - wywiezienie wykoszonej
		roślinności z dna i skarp
	 
		(1068 * 4.0 * 0.001) + (1038 * 6.0 * 2 * 0.001) =	16,728
	 
	Razem   =	  16,728	m3

	 
	13	KNR 2-21 0102-08	16,728	m3
		[ Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wywiezienie namułów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami - dalsze 0,5 km (współczynnik 4- naodległość 3,0
		km)
	 
		(1068 * 4.0 * 0.001) + (1038 * 6.0 * 2 * 0.001) =	16,728
	 
	Razem   =	  16,728	m3

	 
	 
	1.5	Odkrzaczanie		
	 
	14	wycena własna	0,300	ha
		Ręczne ścinanie krzaków i odrostów gałęzi średniej gęstości przy użyciu pił motorowych z odłożeniem gałezi na
		pobocze skarpy
	 
		0.3 =	0,300
	 
	Razem   =	  0,300	ha

	 
	 
	2	Roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem cieku Samica Krobska w km 0+000-5+300		

	2.6	Wykoszenie porostów z dna i skarp na odcinku 0+000-5+300		
	 
	15	KNR 15-01 0114-04	31 775,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
	 
		2 * (897.0 + 1435.5 + 687.50 + 1462.0 + 404.25 + 3480.0 + 4134.75 + 455 + 2931.5) =	31 775,000
	 
	Razem   =	 31 775,000	m2

	 
	16	KNR 15-01 0115-01	31 775,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m
	 
		2 * (897.0 + 1435.5 + 687.50 + 1462.0 + 404.25 + 3480.0 + 4134.75 + 455 + 2931.5) =	31 775,000
	 
	Razem   =	 31 775,000	m2

	 
	17	KNR 15-01 0114-08	7 590,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		

	                      Rów Polski w km 0+000-21+100, Samica Krobska w km 0+000-5+300, Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810, Rów Luboński w km 10+061-
	                      14+300 i 9+197- 10+061 
	2.  Roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem cieku Samica Krobska w km 0+000-5+300
	2.6. Wykoszenie porostów z dna i skarp na odcinku 0+000-5+300

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
	 
		345.0 + 742.5 + 412.5 + 645.0 + 247.5 + 1740.0 + 1117.5 + 195.0 + 2145.0 =	7 590,000
	 
	Razem   =	 7 590,000	m2

	 
	18	KNR 15-01 0115-04	7 590,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m
	 
		7590 =	7 590,000
	 
	Razem   =	 7 590,000	m2

	 
	 
	2.7	Usunięcie zatorów z gałęzi w km 0+094, 0+475, 0+230, 2+600, 2+800		
	 
	19	wycena własna	8,900	m3
		Mechaniczne wydobycie z koryta cieku gałęzi, roślinności oraz zanieczyszczeń z załadunkiem na przyczepy
		ciągnikowe
	 
		0.7 + 1.2 + 1.5 + 2.5 + 3.0 =	8,900
	 
	Razem   =	  8,900	m3

	 
	20	Pozycja	8,000	r-g
		Ręczne usuwanie pozostałości z gałęzi i zanieczyszczeń z koryta cieku z załadunkiem na przyczepy - przyjęto 2
		pracowników, 1 dzień roboczy po 4 godz.
	 
		2 * 1 * 4 =	8,000
	 
	Razem   =	  8,000	r-g

	 
	21	2-01 0110-03 01	8,900	mp
		Wywożenie gałęzi na odległość 3 km wraz z rozładunkiem
	 
		8.9 =	8,900
	 
	Razem   =	  8,900	mp

	 
	 
	3	Roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem cieku Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810		

	3.8	Wykoszenie porostów z dna i skarp na odcinku 0+000-6+810		
	 
	22	KNR 15-01 0114-04	27 798,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
	 
		27798 =	27 798,000
	 
	Razem   =	 27 798,000	m2

	                      Rów Polski w km 0+000-21+100, Samica Krobska w km 0+000-5+300, Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810, Rów Luboński w km 10+061-
	                      14+300 i 9+197- 10+061 
	3.  Roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem cieku Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810
	3.8. Wykoszenie porostów z dna i skarp na odcinku 0+000-6+810

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	23	KNR 15-01 0115-02	27 798,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m
	 
		27798 =	27 798,000
	 
	Razem   =	 27 798,000	m2

	 
	24	KNR 15-01 0114-08	10 210,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
	 
		10210 =	10 210,000
	 
	Razem   =	 10 210,000	m2

	 
	25	KNR 15-01 0115-03	10 210,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2.0 m
	 
		10210 =	10 210,000
	 
	Razem   =	 10 210,000	m2

	 
	 
	3.9	Usunięcie zakrzaczeń na odcinku cieku w km 0+000-6+810		
	 
	26	KNR 2-01 0109-05	0,050	ha
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z ułożeniem na skrpie
	 
		0.05 =	0,050
	 
	Razem   =	  0,050	ha

	 
	 
	4	Roboty utrzymaniowe na Rowie Lubońskim w km 10+061-14+300		
	 
	27	wycena własna	1,000	kpl.
		Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, opłata za zajęcie i  wydzielenie pasa drogowego
		wraz z oznakowaniem na czas realizacji robót - prace wykonywane na terenie miejscowości
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl.

	 
	28	KNR 15-01 0114-04	24 632,600	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 10+061-14+300
	 
		24632.60 =	24 632,600
	 
	Razem   =	 24 632,600	m2

	                      Rów Polski w km 0+000-21+100, Samica Krobska w km 0+000-5+300, Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810, Rów Luboński w km 10+061-
	                      14+300 i 9+197- 10+061 
	4.  Roboty utrzymaniowe na Rowie Lubońskim w km 10+061-14+300

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	29	KNR 15-01 0115-02	24 632,600	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m w km 10+061-14+300
	 
		24632.60 =	24 632,600
	 
	Razem   =	 24 632,600	m2

	 
	30	KNR 15-01 0114-08	6 000,700	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 10+061-14+300
	 
		6000.70 =	6 000,700
	 
	Razem   =	 6 000,700	m2

	 
	31	KNR 15-01 0115-04	6 000,700	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m w km 10+061-14+300
	 
		6000.70 =	6 000,700
	 
	Razem   =	 6 000,700	m2

	 
	32	KNR 2-01 0108-04	0,500	ha
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia w km 10+061-14+300
	 
		0.5 =	0,500
	 
	Razem   =	  0,500	ha

	 
	33	KNR 2-01 0110-02	30,000	mp
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	 
		30 =	30,000
	 
	Razem   =	  30,000	mp

	 
	34	KNR 2-01 0110-03	30,000	mp
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	 
		30 =	30,000
	 
	Razem   =	  30,000	mp

	 
	35	KNR 2-01 0110-05	60,000	mp
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu -wsp. do nakład. 18 do 9,0 km + 2,0 km razem
		11 km)

	                      Rów Polski w km 0+000-21+100, Samica Krobska w km 0+000-5+300, Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810, Rów Luboński w km 10+061-
	                      14+300 i 9+197- 10+061 
	4.  Roboty utrzymaniowe na Rowie Lubońskim w km 10+061-14+300

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		60 =	60,000
	 
	Razem   =	  60,000	mp

	 
	36	KNR 2-01 0111-04	5 000,000	m2
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem w
		km 10+061-14+300
	 
		5000 =	5 000,000
	 
	Razem   =	 5 000,000	m2

	 
	 
	5	Usunięcie 6 zatorów z gałęzi na Rowie Lubońskim w km 10+061-14+300		
	 
	37	wycena własna	120,000	r-g
		Ręczne usuwanie zatorów z gałęzi z koryta cieku z pocięciem piłą mechaniczną i załadunkiem na przyczepy - 2
		pracowników, 5 dni roboczych po 8 godz.
	 
		120 =	120,000
	 
	Razem   =	  120,000	r-g

	 
	38	KNR 2-01 0110-03	12,000	mp
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km na wysypisko segregacji odpadów
	 
		12 =	12,000
	 
	Razem   =	  12,000	mp

	 
	39	KNR 2-01 0110-05	12,000	mp
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu wsp. do nakład. 18 do 9,0 km + 2,0 km razem
		11 km)
	 
		12 =	12,000
	 
	Razem   =	  12,000	mp

	 
	 
	6	Nadzór przyrodniczy		
	 
	40	Pozycja	1,000	kpl.
		Nadzór przyrodniczy w czasie trwania prac konserwacyjnych
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl.

	 
	 
	7	Roboty utrzymaniowe na Rowie Lubońskim w km 9+197- 10+061 - koszt pokrywa Gmina Krzemieniewo		

	                      Rów Polski w km 0+000-21+100, Samica Krobska w km 0+000-5+300, Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810, Rów Luboński w km 10+061-
	                      14+300 i 9+197- 10+061 
	7.  Roboty utrzymaniowe na Rowie Lubońskim w km 9+197- 10+061 - koszt pokrywa Gmina Krzemieniewo

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	41	KNR 15-01 0114-04	4 645,400	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
	 
		(505 + 1219.4 + 598.30) * 2 =	4 645,400
	 
	Razem   =	 4 645,400	m2

	 
	42	KNR 15-01 0115-02	4 645,400	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m w km 9+197 - 10+061
	 
		(505 + 1219.4 + 598.30) * 2 =	4 645,400
	 
	Razem   =	 4 645,400	m2

	 
	43	KNR 15-01 0114-08	1 382,400	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 9+197 - 10+061
	 
		323.20 + 750.40 + 308.80 =	1 382,400
	 
	Razem   =	 1 382,400	m2

	 
	44	KNR 15-01 0115-04	1 382,400	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m w km 9+197 - 10+061
	 
		323.20 + 750.40 + 308.80 =	1 382,400
	 
	Razem   =	 1 382,400	m2

	 
	45	KNR 2-01 0108-04	0,160	ha
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia w km 9+197- 10+061
	 
		0.16 =	0,160
	 
	Razem   =	  0,160	ha

	 
	46	KNR 2-01 0110-02	10,000	mp
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	 
		10 =	10,000
	 
	Razem   =	  10,000	mp

	 
	47	KNR 2-01 0110-03	10,000	mp
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	 
		10 =	10,000

	                      Rów Polski w km 0+000-21+100, Samica Krobska w km 0+000-5+300, Rów Strzyżewicki w km 0+000-6+810, Rów Luboński w km 10+061-
	                      14+300 i 9+197- 10+061 
	7.  Roboty utrzymaniowe na Rowie Lubońskim w km 9+197- 10+061 - koszt pokrywa Gmina Krzemieniewo

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  10,000	mp

	 
	48	KNR 2-01 0110-05	20,000	mp
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu -wsp. do nakład. 18 do 9,0 km + 2,0 km razem
		11 km)
	 
		20 =	20,000
	 
	Razem   =	  20,000	mp

	 
	49	KNR 2-01 0111-04	1 600,000	m2
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem w
		km 9+197 - 10+061
	 
		1600 =	1 600,000
	 
	Razem   =	 1 600,000	m2

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -