rz. Polska Woda km 10+300 - 12+280, Prądnia km 8+100 - 10+380, Struga Czatkowicka km 1+100 - 1+500, Kanał Młynówka Milicka km 
	                      2+800 - 3500, Rybnica km 10+900 - 11+750, Barycz km 119+000 - 120+000 
	Budowa :	Rzeki 2020 r.
	Obiekt :	Konserwacja cieków w NW Milicz
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 23.06.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Rzeka Rybnica km 10+900-11+750		
	 
	1	KNR 15-01 0114-09	6 800,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z rozdrobnieniem lub wygrabieniem ; skarpy
		pasem o szer.śr. 2 x 4 m w km 10+900 (jaz)-11+750
		km 10+900-11+750 tj. 850  mb x 2 str. x 4 m = 6800 m2
		Ogółem: 6800 m2
	 
		6800 =	6 800,000
	 
	Razem   =	 6 800,000	m2

	 
	2	KNR 15-01 0115-09	5 100,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne hakowanie roślinności dennej oraz zakorzenionej w dnie (trzciny oraz roślinność podwodna) przy
		zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % przy średniej szerokości lustra wody 6,0 m. Hakowanie maszyną o
		zasięgu pracy min 5,0 m. Prace należy wykonać obustronnie (2 x 3,0 m) z wydobyciem i rozplantowaniem wydobytej
		roślinności wzdłuż skarp m.in. bronami
	km 10+900-11+750  tj. 850 mb x 6,0 m = 5100 m2
	Ogółem:5100  m2
	 
		5100 =	5 100,000
	 
	Razem   =	 5 100,000	m2

	 
	 
	2	Rzeka Polska Woda km 10+300-12+280		
	 
	3	KNR 15-01 0114-09	19 800,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z rozdrobnieniem lub wygrabieniem; skarpy pasem o  śr.
		szer. 2 x 5 m
		km 10+300-12+280 = 1980  mb x 2 str. x 5 m = 19800 m2
	 
		19800 =	19 800,000
	 
	Razem   =	 19 800,000	m2

	 
	4	KNR 15-01 0115-09	11 880,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Hakowanie roślinności dennej oraz zakorzenionej w dnie (trzciny oraz roślinność podwodna)przy zarośnięciu
		powierzchni lustra wody ponad 60 %. Średnia szerokośc lustra wody 6,0 m. Prace nalezy wykonać obustronnie ( 2 x 3,0
		m) z wydobyciem i rozplantowaniem roślinności
		km 10+300-12+280  tj.1980 mb x 6,0 m  =11 880  m2
	 
		11880 =	11 880,000
	 
	Razem   =	 11 880,000	m2

	                      rz. Polska Woda km 10+300 - 12+280, Prądnia km 8+100 - 10+380, Struga Czatkowicka km 1+100 - 1+500, Kanał Młynówka Milicka km 
	                      2+800 - 3500, Rybnica km 10+900 - 11+750, Barycz km 119+000 - 120+000 
	2.  Rzeka Polska Woda km 10+300-12+280
	 
	Data: 23.06.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	5	KNR 2-01 0109-05	0,528	ha
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości pojedynczych kęp krzaków(do 25 m2), odrostów drzew (do 50 cm
		obwodu) i podszycia wystęujących na prawej i lewej skarpie rzeki Polska Woda (śr.pasem ok. 3,0 m) oraz
		technologiczne podcinanie gałęzi drzew zwisajacych nad skarpami rzeki.
		km rzeki Polska Woda 10+520-12+280 = 1760 m x 3,0 m = 5280 m2 ;0,528 ha
	 
		0.528 =	0,528
	 
	Razem   =	  0,528	ha

	 
	6	KNR 2-01 0111-02	5 280,000	m2
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze zrąbkowaniem lub z
		wywiezieniem. Powierzchnia 5280 m2
	 
		5280 =	5 280,000
	 
	Razem   =	 5 280,000	m2

	 
	 
	3	Rzeka Prądnia km 8+100-10+380		
	 
	7	KNR 15-01 0114-09	9 120,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z rozdrobnieniem lub wygrabieniem; skarpy
		pasem o  śr. szer. 2 x 2,0 m w km od 8+100- 10+380
		km 8+100-10+380 = 2280 mb x 2 str. x 2,0 m = 9120  m2
	 
		9120 =	9 120,000
	 
	Razem   =	 9 120,000	m2

	 
	8	KNR 15-01 0115-09	9 120,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Hakowanie roślinności dennej oraz zakorzenionej w dnie (trzciny oraz roślinność podwodna)przy zarośnięciu
		powierzchni lustra wody ponad 60 %. Średnia szerokośc lustra wody 4,0 m. Prace nalezy wykonać obustronnie ( 2 x 2,0
		m) z wydobyciem i rozplantowaniem roślinności
		km 8+100-10+380  tj. 2280 mb x 4,0 m  =9120 m2
	 
		9120 =	9 120,000
	 
	Razem   =	 9 120,000	m2

	 
	 
	4	Rzeka Barycz km 119+000-120+000		
	 
	9	KNR 15-01 0114-09	6 000,000	m2
		[ Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp z rozdrobnieniem (kosiarka bijakowa) w km 119+000-120+000 tj.1000m x
		3,0 m x 2 str. =6000 m2
	 
		6000 =	6 000,000

	                      rz. Polska Woda km 10+300 - 12+280, Prądnia km 8+100 - 10+380, Struga Czatkowicka km 1+100 - 1+500, Kanał Młynówka Milicka km 
	                      2+800 - 3500, Rybnica km 10+900 - 11+750, Barycz km 119+000 - 120+000 
	4.  Rzeka Barycz km 119+000-120+000
	 
	Data: 23.06.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	 6 000,000	m2

	 
	10	KNR 15-01 0115-09	6 000,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne hakowanie roślinności dennej oraz zakorzenionej w dnie (trzciny oraz roślinność podwodna) przy
		zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % przy średniej szerokości lustra wody 6 m przy pomocy koparki o
		zasięgu min.5 m z osprzętem do hakowania.Prace nalezy wykonac obustronnie( 2 x 3,0  m) z wydobyciem i
		równomiernym rozplantowaniem roślinności
	km 119+000 -120+000 tj. 1000 mb x 6 m = 6000 m2
	 
		6000 =	6 000,000
	 
	Razem   =	 6 000,000	m2

	 
	 
	5	Kanał Młynówka Milicka km 2+800-3+500		
	 
	11	KNR 15-01 0115-09	2 800,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Hakowanie roślinności dennej oraz zakorzenionej w dnie (trzciny oraz roślinność podwodna)przy zarośnięciu
		powierzchni lustra wody ponad 60 %. Średnia szerokośc lustra wody 4,0 m. Prace nalezy wykonać  z prawej skarpy
		kanału
		km  2+800 = 3+500  tj. 700 m x 4,0 m  =2800 m2
	 
		2800 =	2 800,000
	 
	Razem   =	 2 800,000	m2

	 
	12	KNR 2-11 1103-04	450,000	m3
		[ WACETOB wyd.I 1995,biuletyn 9 1996 ]		
		Wywóz roślinności (po hakowaniu)  na odległość do 3 km z załadunkiem mechanicznym
	 
		450 =	450,000
	 
	Razem   =	  450,000	m3

	 
	13	kalkulacja włas	8,000	m3
		Usuwanie z dna kanału zanieczyszczeń komunalnych na odcinku w km 2+800-3+500 kanału Młynówka Milicka
		(opony,sprzęt, szkło butelkowe)
	 
		8 =	8,000
	 
	Razem   =	  8,000	m3

	 
	14	KNR 2-11 1103-02	8,000	m3
		[ WACETOB wyd.I 1995,biuletyn 9 1996 ]		
		Wywóz zanieczyszczeń komunalnych na odległość do 3.0 km z załadunkiem ręcznym
	 
		8 =	8,000
	 
	Razem   =	  8,000	m3

	 
	 
	6	Rzeka Struga Czatkowicka km 1+100-1+500		

	                      rz. Polska Woda km 10+300 - 12+280, Prądnia km 8+100 - 10+380, Struga Czatkowicka km 1+100 - 1+500, Kanał Młynówka Milicka km 
	                      2+800 - 3500, Rybnica km 10+900 - 11+750, Barycz km 119+000 - 120+000 
	6.  Rzeka Struga Czatkowicka km 1+100-1+500
	 
	Data: 23.06.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	15	KNR 15-01 0114-09	1 600,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Mechaniczne obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z rozdrobnieniem lub wygrabieniem; skarpy
		pasem o  śr. szer. 2 x 2,0 m w km od 1+100-1+500
		km 1+100-1+500 = 400 mb x 2 str. x 2,0 m = 1600  m2
	 
		1600 =	1 600,000
	 
	Razem   =	 1 600,000	m2

	 
	16	KNR 15-01 0115-09	2 000,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Hakowanie roślinności dennej oraz zakorzenionej w dnie (trzciny oraz roślinność podwodna)przy zarośnięciu
		powierzchni lustra wody ponad 60 %. Średnia szerokośc lustra wody 5,0 m. Prace nalezy wykonać obustronnie ( 2 x 2,5
		m) z wydobyciem i rozplantowaniem roślinności
		km 1+100-1+500  tj. 400  mb x 5,0 m  =2000 m2
	 
		2000 =	2 000,000
	 
	Razem   =	 2 000,000	m2

	 
	17	Pozycja	1,000	kpl.
		Zamówienie kontenera na odpady 5m3
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl.

	 
	18	Pozycja	7,210	km
		Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac utrzymaniowych na ciekach wraz ze
		sporzadzeniem sprawozdania po zakończeniu prac.
	 
		7.210 =	7,210
	 
	Razem   =	  7,210	km

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -