Konserwacja cieków w NW Ostrzeszów - Rów Główny w km 0+000 - 9+800 wraz z zabudową wyrwy w km 0+650 
	Budowa :	Rzeki 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Ostrzeszów
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	1	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	1 317,120	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy cieku kosiarką na
		podwoziu kołowym przy użyciu łyżki koszącej z równoczesnym wyrzuceniem wykoszonego porostu na brzeg cieku na
		80% całej długości cieku w km 0+000 - 9+800 tj 9800 mb. UWAGA DLA POZYCJI ZASTOSOWANO
		WSPÓŁCZYNNIK NORM SPRZĘTU 2 Z UWAGI NA DODATKOWĄ CZYNNOŚĆ POLEGAJĄCĄ NA WYRZUCENIU
	SKOSZONEGO POROSTU POZA KRAWĘDŹ SKARPY Skarpy 80% Skarpy średnio pasem 3,0 m x 2 x 9800 m x 0,8 =
	47 040 m2 Dno 80% Dno szerokości  2,4 m x 9800m x 0,8 = 18 816m2 RAZEM OBMIAR = 24 393,6

	2	KNR 1501-0114-04-00 IGM Warszawa	117,600	100 m2
		Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów: gęstych twardych w km 0+000 - 9+800 tj 9800
		mb.                                                                                       Skarpy średnio pasem 3,0 m x 2 x 9800m x 0,2 = 11 760m2
		Skarpy 20%

	3	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	117,600	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m

	4	KNR 1501-0114-08-00 IGM Warszawa	47,040	100 m2
		Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych twardych w km 0+000 - 9+800 tj 9800 mb. Dno szerokości  2,4 m
		x 9800 m x 0,2 = 4704 m2 Dno 20%

	5	KNR 1501-0115-04-00 IGM Warszawa	47,040	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: ponad 2,0 m

	6	PKZ 106-0006-06-10 PP PKZ	9,800	ryczałt
		Dokumentacja i badania wstępne (analogia) - nadzór przyrodniczy

	7	KNR 201-0201-04-00 WACETOB Warszawa	84,000	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
		samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II dowóz ziemi wraz z jej zakupem wyrwa
		12m x 3,5m x 2m = 84

	8	KNNR 003-0103-07-00 MRRiB	84,000	m3
		Dodatek za odwóz ziemi samochodem samowyładowczym do 5 t - za każdy następny rozpoczęty 1 km odległości
		ponad 1 km.

	9	KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	84,000	m3
		Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), ziemią uprzednio odspojoną na odległośc
		do 10 m kat.gruntu I-III

	10	KNR 201-0314-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	84,000	m3
		Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami: grunt kat. I-
		II

	11	KNKRB 001-0229-04-00 WACETOB Warszawa	0,938	100 m3
		Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, warstwami o grubości 35 cm w stanie luźnym, nasypów wykonanych z gruntu
		kategorii: I - II

	12	KNNR 010-0502-08-10 MRRiB	25,000	m

	                      Konserwacja cieków w NW Ostrzeszów - Rów Główny w km 0+000 - 9+800 wraz z zabudową wyrwy w km 0+650 
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kiszek faszynowych, o średnicy: 20+20 cm - sposobem "z brzegu"

	13	KNR 211-0507-04-00 WACETOB Warszawa	25,000	m
		Wykonanie wyściółek z kiszek faszynowych z przybiciem ich kołkami. Kiszki faszynowe: o średnicy 20 cm

	14	KNR 201-0510-02-00 WACETOB Warszawa	30,000	m2
		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu dodatek za każdy następny 1 cm humusowania

	15	KNR 201-0510-01-00 WACETOB Warszawa	30,000	m2
		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -