Konserwacja cieków w NW Rawicz - rz. Masłówka km 0+000 - 9+520, Dąbrocznia km 0+000 - 7+830 
	Budowa :	Rzeki 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Rawicz
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Konserwacja rzeki Masłówka w km 0+000 - 9+520		

	1.1	Utrzymanie cieku w km 0+000 - 3+875		
	 
	1	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	161,400	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieku kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 0+000 - 3+875 szerokość
		skarpu lewej i prawej - 2,00 m

	2	KNR 1501-0115-01-00 IGM Warszawa	161,400	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: do 2,0 m

	3	KNR 1501-0114-09-10 IGM Warszawa	193,750	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku kosiarką: pływającą w km 0+000 - 3+875 szerokość dna rzeki - 4,00 m -
		6,00 m

	4	KNR 1501-0115-04-00 IGM Warszawa	193,750	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	1.2	Utrzymanie cieku w km 3+875 -9+520		
	 
	5	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	281,466	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieku kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 3+875 - 9+520 szerokość
		skarpu lewej i prawej - 1,50 m - 2,70 m

	6	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa	281,466	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m

	7	KNR 1501-0114-09-10 IGM Warszawa	259,625	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku kosiarką: pływającą w km 3+875 - 9+520 szerokość dna rzeki - 4,00 m -
		6,00 m

	8	KNR 1501-0115-04-00 IGM Warszawa	259,625	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	2	Konserwacja rzeki Dąbrocznia w km 0+000 - 7+830		

	2.3	Konserwacje cieku w km 0+000 - 1+500		
	 
	9	KNR 1501-0114-04-00 IGM Warszawa	60,000	100 m2
		Ręczne wykoszenie ze skarp porostów: gęstych twardych w km 0+000 - 1+500 szerokość skarpu lewej i prawej - 2,00
		m

	10	KNR 1501-0115-01-00 IGM Warszawa	60,000	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: do 2,0 m

	                      Konserwacja cieków w NW Rawicz - rz. Masłówka km 0+000 - 9+520, Dąbrocznia km 0+000 - 7+830 
	2.  Konserwacja rzeki Dąbrocznia w km 0+000 - 7+830
	2.3. Konserwacje cieku w km 0+000 - 1+500
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	11	KNR 1501-0114-09-10 IGM Warszawa	60,000	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku kosiarką: pływającą w km 0+000 - 1+500 szerokość dna - 4,00 m

	12	KNR 1501-0115-04-00 IGM Warszawa	60,000	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	2.4	Konserwacja cieku w km 1+500 - 7+830		
	 
	13	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa	253,200	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieku kosiarką: zawieszoną na ciągniku w km 1+500 - 7+830 szerokość
		skarpu lewej i prawej - 2,00 m

	14	KNR 1501-0115-01-00 IGM Warszawa	253,200	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: do 2,0 m

	15	KNR 1501-0114-09-10 IGM Warszawa	253,200	100 m2
		Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku kosiarką: pływającą w km 1+500 - 7+830 szerokość dna - 4,00 m

	16	KNR 1501-0115-04-00 IGM Warszawa	253,200	100 m2
		Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: ponad 2,0 m

	 
	3	Nadzór przyrodniczy na rzece Masłówka i Dąbrocznia		
	 
	17	analiza własna	17,350	km
		Nadzór przyrodniczy przy pracach konserwacyjnych na rzece Masłówka i Dąbrocznia

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -