Konserwacja cieków w NW Trzebnica - Kanał Sąsiecznica km 5+414 - 5+655, 6+380 - 6+600, rz. Krępa km 6+100 - 8+280, 15+735 - 16+515, 
	                      19+440 - 19+920, 20+800 - 21+260, Łacha km 3+380 - 7+300, Struga I km 4+740 - 8+825, Kanał Struga I - Poręba km 0+000 -  1+260, 
	                      Graniczna Woda km 9+880 - 10+680, 12+100 - 12+700, Poręba km 0+000 - 1+500
	Budowa :	Rzeki 2020 r.
	Obiekt :	Nadzór Wodny Trzebnica
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Kanał Sasieczna - konserwacja rurociagu w km 5+414 - 5+655 i koszenie skarp i dna  w km 6+380 - 6+600, dł.		
		1,46 km, m. Żmigród, gm. Żmigród.		
	 
	1	KNR 2-01 0229-03	187,500	m3
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych z nierozplantowanego odkładu po odkryciu rurociągu z rozplantowaniem i
		wyrównaniem powierzchni ponad rurociagiem.
		Przemieszczenie na odległość do 10 m w gruncie kat. IV.
		Wysokosc odkładu: 1,0m, szerokosc w podstawie srednio 3,0m,
	- w km 5+414 - 5+655 na dlugosci 125mb.
	Obliczenie mas ziemnych: 125mb x [(1,0x3,0)/2] = 187,5m3
	 
		187.5 =	187,500
	 
	Razem   =	  187,500	m3

	 
	2	KNR 2-21 0112-01	1 250,000	m2
		[ Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ]		
		Oczyszczenie terenu w obrebie rurociągu poprzez wykoszanie i zmulczowanie chwastów i jednorocznych samosiewów
		pasem 10,0m
		- km jw.
	Ogółem: 125mb x 10,0m = 1250m2
	 
		1250 =	1 250,000
	 
	Razem   =	 1 250,000	m2

	 
	3	KNR 15-01 0114-03	12 560,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp i z dna przy pomocy kosy spalinowej:
		- km 5+415 - 5+655 tj. 1240mb x 2str. x 4m = 9920m2 odcinek koryta na osiedlu domków jednorodzinnych pomiędzy
		płotami, pomiedzy odcinakami zarurowanymi kanału.
		- km 6+380 - 6+600 tj. 220mb x 2 str x 6m = 2640m2 odcinek przy szkole na ul. Willowej
	Ogółem: 12560m2
	Uwaga: Koszenie od poziomu lustra wody!!! Ważna estetyka!
	 
		12560 =	12 560,000
	 
	Razem   =	 12 560,000	m2

	 
	4	KNR 15-01 0115-04	12 560,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków z pozostawieniem wzdłuż krawędzi - powyżej skarp wraz z
		ręcznym wyzbieraniem, wywozem.
		- w km i rozmiarze jw.
	Uwaga: Prace w sasiedztwie domów - ważna estetyka!!!
	 
		12560 =	12 560,000
	 
	Razem   =	 12 560,000	m2

	                      Konserwacja cieków w NW Trzebnica - Kanał Sąsiecznica km 5+414 - 5+655, 6+380 - 6+600, rz. Krępa km 6+100 - 8+280, 15+735 - 16+515, 
	                      19+440 - 19+920, 20+800 - 21+260, Łacha km 3+380 - 7+300, Struga I km 4+740 - 8+825, Kanał Struga I - Poręba km 0+000 -  1+260, 
	                      Graniczna Woda km 9+880 - 10+680, 12+100 - 12+700, Poręba km 0+000 - 1+500
	1.  Kanał Sasieczna - konserwacja rurociagu w km 5+414 - 5+655 i koszenie skarp i dna  w km 6+380 - 6+600, dł. 1,46 km, m. Żmigród, gm. Żmigród.
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	 
	2	Rzeka Krępa - wykoszenie koryta cieku w km 6+100 - 8+280, 15+735 - 16+515, 19+440 - 19+920, 20+800 -		
		21+260, dł. 3,9 km, gm. Żmigród i Prusice		
	 
	5	KNR 15-01 0114-04	11 520,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych (trawa, lokalnie wysokie trzcinowiska) ze skarp i brzegów
		rzeki Krępa (licząc od lusta wody) pasami z mulczowaniem (rozdrobnieniem) i pozostawieniem na skarpach.
		Wygrabienie na odcinku w obrębie wsi Skokowa.
	- km 19+440 (przepust na drodze asfaltowej we wsi Borów)-19+920 (ujscie rowu RXK) ponizej stawu) tj. 480mb x 2 str x
	3 = 2880m2  (obr. Borów, gm. Prusice)
	- km 20+800 (PKP) - 21+260 (przepust droga asfaltowa w Osolinie) tj 460mb x 2str. x 2,5 - 2300m2 (obr. Osolin, gm.
	Oborniki Śląskie)
	- km 15+735 (przepust pietrzacy na dr. gruntowej) - 16+515 (stopień przy stawach w Skokowej) tj. 780m x 4m x 2 str. =
	6240m2 (obr. Skokowa, gm. Prusice)
	Uwaga:
	-  długośc fragmentów zmulczowanych porostów i traw do 10cm!! W przypadku braku możliwości zmulczowania a w
	szczególnie w sąsiedztwie budowli wodnych i komunikacyjnych - wygrabienie!
	- dopuszcza się pozostawianie kęp wysokich traw i trzcin do 10m2 p
	 
		11520 =	11 520,000
	 
	Razem   =	 11 520,000	m2

	 
	6	KNR 15-01 0115-08	6 540,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Hakowanie mechaniczne roslinnosci rosnącej i zakorzenionej w dnie przy pomocy koparki z osprzetem łyżki do
		hakowania przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % (Przy wyliczaniu pracochłonnosci z uwagi na
		zastosowanie koparki z osprzetem łyżki do hakowania zastosowano analogie do odmulenia cieku przy zamuleniu
		10cm).
	- km 6+100-8+280 tj. 2180m x 3,0m = 6540m2 (obręb. Łapczyce. gm. Żmigród)
	Uwaga:
	- przy hakowaniu ograniczyć do minimum usuwanie namułów z cieku,
	- prace koparka prowadzić jednostronnie naprzemiennie tak by unikać usuwania drzew i zakrzaczeń,
	- wydobytą roślinnośc rozkładać jednostronnie warstwą grubości 10cm możliwie najszerzej jak tylko na to pozwalają
	warunki terenowe;
	- bezpośrednio po wydobyciu dokonywać przeglądu wydobytej roślinności i masy korzeniowej w celu uwalniania do
	wody organizmów żywych (ryby, małże, umułki, itp),
	- naprzemiennie co około 100m (prawą i lewą stronę)  pozostawić bez hakowania pas szerokości połowy szeroko
	 
		6540 =	6 540,000
	 
	Razem   =	 6 540,000	m2

	 
	 
	3	Rzeka Łacha - konserwacja w km 3+380 - 7+300 na dł. 3,92 km, gm. Wąsosz		
	 
	7	KNR 15-01 0114-04	31 360,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych (trawa, lokalnie wysokie trzcinowiska) ze skarp i brzegów
		rzeki Łacha (licząc od lusta wody) pasami z mulczowaniem (rozdrobnieniem) i pozostawieniem na skarpach.
		- km 3+380 (mostek na drodze gruntowej około 680mb w górę od przepompowni Kamień Górowski, w sasiedztwie
	plantacji borówki) - 7+300 (ok. 130m powyżej drogi Lubiel-Białawy Wlk., tj. 3920 mb x 2 str. x 4m = 31360 m2 (obr.

	                      Konserwacja cieków w NW Trzebnica - Kanał Sąsiecznica km 5+414 - 5+655, 6+380 - 6+600, rz. Krępa km 6+100 - 8+280, 15+735 - 16+515, 
	                      19+440 - 19+920, 20+800 - 21+260, Łacha km 3+380 - 7+300, Struga I km 4+740 - 8+825, Kanał Struga I - Poręba km 0+000 -  1+260, 
	                      Graniczna Woda km 9+880 - 10+680, 12+100 - 12+700, Poręba km 0+000 - 1+500
	3.  Rzeka Łacha - konserwacja w km 3+380 - 7+300 na dł. 3,92 km, gm. Wąsosz
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Kamien Górowski, Lubiel)
	Uwaga:
	-  długośc fragmentów zmulczowanych porostów i traw do 10cm!! W przypadku braku możliwości zmulczowania a w
	szczególnie w sąsiedztwie budowli wodnych i komunikacyjnych - wygrabienie!
	- dopuszcza się pozostawianie kęp wysokich traw i trzcin do 10m2 na powierzchni skarp na odcinkach co około
	100mb (z dala od urządzeń wodnych i komunikacyjnych)w lokalizacji zagajników zacieniających skarpy i dno w celu
	pozostawienia schronienia dla zwierząt (zwierzyny dzikiej i ptactwa);
	 
		31360 =	31 360,000
	 
	Razem   =	 31 360,000	m2

	 
	8	KNR 15-01 0115-09	9 800,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Hakowanie mechaniczne roslinnosci rosnącej i zakorzenionej w dnie przy pomocy koparki z osprzetem łyżki do
		hakowania przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % (Przy wyliczaniu pracochłonnosci z uwagi na
		zastosowanie koparki z osprzetem łyżki do hakowania zastosowano analogie do odmulenia cieku przy zamuleniu
		10cm). Wymagany zasięg ramienia min. 9m.
	- km 3+380 (mostek na drodze gruntowej około 680mb w górę od przepompowni Kamień Górowski, w sasiedztwie
	plantacji borówki) - 7+300 (ok. 130m powyżej drogi Lubiel-Białawy Wlk., tj. 3920 mb x 2,5m = 9800 m2
	Uwaga:
	- przy hakowaniu ograniczyć do minimum usuwanie namułów z cieku,
	- prace koparka prowadzić jednostronnie naprzemiennie tak by unikać usuwania drzew i zakrzaczeń,
	- wydobytą roślinnośc rozkładać jednostronnie warstwą grubości 10cm możliwie najszerzej jak tylko na to pozwalają
	warunki terenowe;
	- bezpośrednio po wydobyciu dokonywać przeglądu wydobytej roślinności i masy korzeniowej w celu uwalniania do wod
	 
		9800 =	9 800,000
	 
	Razem   =	 9 800,000	m2

	 
	 
	4	Kanał Struga I-Poręba - konserwacja kanału w km 0+000 (uj. do rz. Poręba) - 1+260, dł. 1,26 km m. Prusice,		
		gm. Prusice		
	Kod CPV :  45246400-7
	 
	9	KNR 15-01 0114-04	7 560,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych (trawa, lokalnie wysokie trzcinowiska) ze skarp i brzegów
		kanału (licząc od lusta wody) z wygrabieniem.
		- km 1+260 (most na ul. Wrocławskiej) - 0+000 (ujście do rz. Poręby) tj. 1260mb x 2str x 3m = 7560m2  Na odcinku
	wzdłuż drogi zamiennie: pasami 2m i 4m od str. drogi.
	Uwaga:
	- z uwagi na funkcję przeciwpowodziową kanału dla miasta Prusice ważna starannośc i dokładnośc prowadzonych
	prac.
	 
		7560 =	7 560,000
	 
	Razem   =	 7 560,000	m2

	 
	10	KNR 15-01 0115-02	7 560,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków z pozostawieniem wzdłuż krawędzi - powyżej skarp wraz z
		ręcznym wyzbieraniem, wywozem.
		- w km i rozmiarze jw.

	                      Konserwacja cieków w NW Trzebnica - Kanał Sąsiecznica km 5+414 - 5+655, 6+380 - 6+600, rz. Krępa km 6+100 - 8+280, 15+735 - 16+515, 
	                      19+440 - 19+920, 20+800 - 21+260, Łacha km 3+380 - 7+300, Struga I km 4+740 - 8+825, Kanał Struga I - Poręba km 0+000 -  1+260, 
	                      Graniczna Woda km 9+880 - 10+680, 12+100 - 12+700, Poręba km 0+000 - 1+500
	4.  Kanał Struga I-Poręba - konserwacja kanału w km 0+000 (uj. do rz. Poręba) - 1+260, dł. 1,26 km m. Prusice, gm. Prusice
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Uwaga: Prace w sasiedztwie domów - ważna estetyka!!!
	 
		7560 =	7 560,000
	 
	Razem   =	 7 560,000	m2

	 
	11	2-01 0307-04 z.	19,500	m3
		Ręczne wydobycie drobnych zatorów z nagromadzonych materialów organicznych (konary, gałęzie, trawy) z
		wywiezieniem.
		Przyjęto 1,5m3 zatoru na 100mb tj około 19,5m3
	- km jw.
	 
		19.5 =	19,500
	 
	Razem   =	  19,500	m3

	 
	 
	5	Rzeka Poręba - konserwacja w km 0+000 - 1+500 na dł. 1,5 km, gm. Żmigród		
	 
	12	KNR 15-01 0114-04	6 000,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych (trawa, lokalnie wysokie trzcinowiska) ze skarp rzeki
		Poręba (licząc od lusta wody) pasami z mulczowaniem (rozdrobnieniem) i pozostawieniem na skarpach.
		- km 0+000 (ujscie do rz. Sąsiecznicy w Kanclerzowicach) - 1+500 (PW lewy wał, 30m w góre od ujscia rowu - Dopływ
	spod Morzęcina) x 2 str x 2m = 6000m2
	Uwaga:
	-  długośc fragmentów zmulczowanych porostów i traw do 10cm!! W przypadku braku możliwości zmulczowania a w
	szczególnie w sąsiedztwie budowli wodnych i komunikacyjnych - wygrabienie!
	- dopuszcza się pozostawianie kęp wysokich traw i trzcin do 10m2 na powierzchni skarp na odcinkach co około
	100mb (z dala od urządzeń wodnych i komunikacyjnych )w lokalizacji zagajników zacieniających skarpy i dno w celu
	pozostawienia schronienia dla zwierząt (zwierzyny dzikiej i ptactwa);
	 
		6000 =	6 000,000
	 
	Razem   =	 6 000,000	m2

	 
	13	KNR 15-01 0115-02	6 000,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne wyzbieranie odpadów ze skarp cieku z wywozem.
		- w km jw
	 
		6000 =	6 000,000
	 
	Razem   =	 6 000,000	m2

	 
	14	KNR 15-01 0115-09	4 500,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Hakowanie mechaniczne roslinnosci rosnącej i zakorzenionej w dnie przy pomocy koparki z osprzetem łyżki do
		hakowania przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % (Przy wyliczaniu pracochłonnosci z uwagi na
		zastosowanie koparki z osprzetem łyżki do hakowania zastosowano analogie do odmulenia cieku przy zamuleniu
		10cm). Wymagany zasięg ramienia min. 9m.
	Na odcinkach obwałowanych wydobyta roślinnośc odkładac w stopie odpowietrznej wału. Prace z korony wału.
	- km 0+000 (ujscie do rz. Sąsiecznicy w Kanclerzowicach) - 1+500 (PW lewy wał, 30m w góre od ujscia rowu - Dopływ
	spod Morzęcina) tj. 1500mb x 3,0m = 4500m2

	                      Konserwacja cieków w NW Trzebnica - Kanał Sąsiecznica km 5+414 - 5+655, 6+380 - 6+600, rz. Krępa km 6+100 - 8+280, 15+735 - 16+515, 
	                      19+440 - 19+920, 20+800 - 21+260, Łacha km 3+380 - 7+300, Struga I km 4+740 - 8+825, Kanał Struga I - Poręba km 0+000 -  1+260, 
	                      Graniczna Woda km 9+880 - 10+680, 12+100 - 12+700, Poręba km 0+000 - 1+500
	5.  Rzeka Poręba - konserwacja w km 0+000 - 1+500 na dł. 1,5 km, gm. Żmigród
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Uwaga:
	- przy hakowaniu ograniczyć do minimum usuwanie namułów z cieku,
	- prace koparka prowadzić jednostronnie naprzemiennie tak by unikać usuwania drzew i zakrzaczeń,
	- wydobytą roślinnośc rozkładać jednostronnie warstwą grubości 10cm możliwie najszerzej jak tylko na to pozwalają
	warunki terenowe;
	- bezpośrednio po wydobyciu dokonywać przeglądu wydo
	 
		4500 =	4 500,000
	 
	Razem   =	 4 500,000	m2

	 
	 
	6	Rzeka Struga I - wykoszenie koryta cieku w km 4+740 - 8+825, dł. 4,085 km gm. Prusice		
	 
	15	KNR 15-01 0114-04	31 880,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych (trawa, lokalnie wysokie trzcinowiska) ze skarp i  brzegów
		rzeki Struga I (licząc od lusta wody) pasami.
		- w km 8+825(zastawka-rozdział wód 20m powyzej drogi krajowej nr 5) - 4+740(wylot oczyszczalni scieków w
	Pietrowicach Małych tj. 4085mb x 2 str. x 4m = 32680m2 - 800m2 = 31880m2
	Uwaga!!
	- koszenie z pominieciem około 100m odcinka tj 100m2 powierzchni koszenia wewnątrz posesji ogrodzonej przy stawie
	przy drodze krajowej nr 5 w Prusicach
	 
		31880 =	31 880,000
	 
	Razem   =	 31 880,000	m2

	 
	16	KNR 15-01 0115-02	31 880,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków z pozostawieniem wzdłuż krawędzi - powyżej skarp wraz z
		ręcznym wyzbieraniem, wywozem.
		- w km i rozmiarze jw.
	Uwaga!!
	- odcinek objety konserwacja przebiega przez tereny zamieszkałe miasta Prusice i wsi Pietrowice Małe; duża ilość
	przepustów mogacych się zatykac pozostawionym pokosem dlatego bardzo ważna dokladnosć oraz estetyka prac!
	 
		31880 =	31 880,000
	 
	Razem   =	 31 880,000	m2

	 
	 
	7	Rzeka Graniczna Woda - konserwacja cieku w km 9+880 - 10+680, 12+100 - 12+700, dł. 1,4 km gm. Wołów		
	 
	17	KNR 15-01 0114-04	8 400,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Ręczne obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i  brzegów rzeki Graniczna Woda (licząc od lusta
		wody) pasami z mulczowaniem oraz wygrabieniem we wsi.
		- w km 12+700 (od stawy w m. Pierusza) -  12+100(zagajnik około 320m ponizej ostatnich zabudowań)  tj. 600mb x 2
	str. x 3m = 3600m2  (obr. Pierusza)
	- w km około 10+680 (przepust droga szutrowa dz. 192) - 9+880 (do zagajnika poniżej dz. nr 48) tj. 800mb x 2 str. x 3m
	= 4800m2 - Jest to odcinek cieku 350m w górę i 450m w dół od mostu na drodze gminnej w Nieszkowicach  (obr.
	Nieszkowice)
	Uwaga:
	- odcinki, na których jest przewidziane wygrabienie porostów nie muszą być mulczowane.

	                      Konserwacja cieków w NW Trzebnica - Kanał Sąsiecznica km 5+414 - 5+655, 6+380 - 6+600, rz. Krępa km 6+100 - 8+280, 15+735 - 16+515, 
	                      19+440 - 19+920, 20+800 - 21+260, Łacha km 3+380 - 7+300, Struga I km 4+740 - 8+825, Kanał Struga I - Poręba km 0+000 -  1+260, 
	                      Graniczna Woda km 9+880 - 10+680, 12+100 - 12+700, Poręba km 0+000 - 1+500
	7.  Rzeka Graniczna Woda - konserwacja cieku w km 9+880 - 10+680, 12+100 - 12+700, dł. 1,4 km gm. Wołów
	 
	Data: 03.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		8400 =	8 400,000
	 
	Razem   =	 8 400,000	m2

	 
	18	KNR 15-01 0115-02	3 780,000	m2
		[ Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996 ]		
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków z pozostawieniem wzdłuż krawędzi - powyżej skarp wraz z
		ręcznym wyzbieraniem, wywozem.
	- w km 12+700 (od stawu w m. Pierusza) -  12+420(poniżej ostatnich zabudowań)  tj. 280mb x 2 str. x 3m = 1680m2
	(obr. Pierusza)
	- w km 10+330 (most na grodze asfaltowej gminnej) - 10+680 (przepust groga szutrowa dz. 192) tj. 350m x 2 str. x 3m =
	2100m2
	Uwaga!!
	- ważna dokladnosć oraz estetyka prac!
	 
		3780 =	3 780,000
	 
	Razem   =	 3 780,000	m2

	 
	19	KNR 2-01 0215-07	12,000	m3
		[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]		
		Usunięcie zatorów powstałych z naniesionych mterialów organicznych z koryta rzeki Graniczna Woda przy pomocy
		koparki o pojemnosci łyzki 0,4m z odłozeniem  na brzegu z odcinka około 50m poniżej ostatnich zabudowań.
		- km 12+450 (okolice ostatnich zabudowń) - 12+350, tj. 4 szt.  zatorów łącznie - 12m3 (obr. Pierusza)
	 
		12 =	12,000
	 
	Razem   =	  12,000	m3

	 
	 
	8	Utylizacja zebranych odpadów z koryt cieków		
	 
	20	Pozycja	1,000	kpl.
		Zamówienie kontenera na odpady 5m3
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl.

	 
	 
	9	Nadzór przyrodniczy w NW Trzebnica		
	 
	21	Pozycja	17,525	km
		Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac utrzymaniowych na ciekach wraz ze
		sporzadzeniem sprawozdania po zakończeniu prac.
	 
		17.525 =	17,525
	 
	Razem   =	  17,525	km

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -