Usuwanie szkód powodziowych - Remont murów oporowych na rzece Graniczny Potok w km 0+222. w M. Świeradów Zdrój
	Budowa :	Nadzór Wodny Lubań

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1		Świeradów-Zdrój		
	Kod CPV :  45246000-3
	 
	1		Należy wkalkulować oraz uzgodnić z właścicielami infrastruktury technicznej zajęcie pasa drogowego.	  1,000	kpl.
			Wykonawca winien we własnym zakresie zorganizować sobie miejsca składowania materiałów oraz		
			uwzglednić koszty przewozu materiałlów w mniejszych ilościach do miejsca wbudowania oraz ich		
			ewentulane opuszczenie lub podnoszenie - teren robót stanowi własność PGL Lasy Państwowe,		
			Nadleśnictwo Świeradów-Zdrój.		
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl.

	 
	2		KNR  201-0120-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,030	km
			Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m		

	3		KNR  201-0109-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,003	ha
			Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: gęstych wraz z utylizacją		

	4	2	KNR  15-01 0202-03	  17,280	m3
			Mechaniczna rozbiórka murów układanych na zaprawie cementowej <fundament>		
	 
		(1.8 * 0.4) * 24fundament =	17,280
	 
	Razem   =	  17,280	m3

	 
	5	2	KNR  15-01 0201-06	  6,750	m3
			Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm <mur>		
	 
		(0.5 * 0.5 * 27)mur =	6,750
	 
	Razem   =	  6,750	m3

	 
	6	2	KNR  2-11 1103-03	  41,679	t
			Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym wraz		
			z utylizacją		

	7	2	KNR  2-11 1103-03	  41,679	t
			Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki - dodatek za każde dalsze 0.5 km na odległość 3 km z		
			załadunkiem mechanicznym		
	 
		41.679 #p6 =	41,679
	 
	Razem   =	  41,679	t

	 
	8		KNR-W  2-01 0306-02	  39,120	m3
			Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do		
			1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III-V)<fundament, progi redukcyjne, mur>		
	 
		((1.2 * 0.9) * 27) - ((1.8 * 0.5 * 24))fundament SP =	7,560
		3 * (3.5 + 1.1) * 2 * 0.4wykop pod bruk i progi redukcyjne =	11,040

	                      Usuwanie szkód powodziowych - Remont murów oporowych na rzece Graniczny Potok w km 0+222. w M. Świeradów Zdrój
	1.  Świeradów-Zdrój

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		((0.5 + 0.9) * 27) - ((1.8 * 0.4 * 24))mur SP =	20,520
	 
	Razem   =	  39,120	m3

	 
	9		KNR  2-01 0319-02	  18,600	m3
			dodatek za grunt nawodniony -kat.III i V-		
	 
		((1.2 * 0.9) * 27) - ((1.8 * 0.5 * 24))fundament SP =	7,560
		3 * (3.5 + 1.1) * 2 * 0.4wykop pod bruk i progi redukcyjne =	11,040
	 
	Razem   =	  18,600	m3

	 
	10		KNR  2-18 0108-07	  30,000	m
			Rurociągi tymczasowe z PP o śr.zewn. 450 mm wraz z demontażem		
	 
		30 =	30,000
	 
	Razem   =	  30,000	m

	 
	11	3	KNR  2-11 0208-03	  24,300	m3
			Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe- beton hydrotechniczny kl. B 20 o objętości do 10 m3		
			<fundament>		
	 
		((1 * 0.9) * 27)fundament SP =	24,300
	 
	Razem   =	  24,300	m3

	 
	12	4	PKZ  002 0000-5200  PP PKZ	  15,000	m-g
			Pompowanie wody z wykopu licząc wg rzeczywistego czasu  pracy pompy.		
	 
		15 =	15,000
	 
	Razem   =	  15,000	m-g

	 
	13		KNR  2-11 0415-03	  18,900	m3
			Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia		
			łamanego		
	 
		18.9 (((0.5 + 0.9) / 2 * 2 * 27) * 50 % ) SP =	18,900
	 
	Razem   =	  18,900	m3

	 
	14		KNR  2-11 0415-03	  18,900	m3
			Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia		
			łupanego		
	 
		18.9 (((0.5 + 0.9) / 2 * 2 * 27) * 50 % ) SP =	18,900
	 
	Razem   =	  18,900	m3

	 
	15		KNR  2-13 1003-05	  6,300	m2
			Powłoka izolacyjna na gładzi cementowej pionowej z papy asfaltowej na lepiku na zimno - jedna warstwa		
	 
		(2.1 * 3)SP =	6,300

	                      Usuwanie szkód powodziowych - Remont murów oporowych na rzece Graniczny Potok w km 0+222. w M. Świeradów Zdrój
	1.  Świeradów-Zdrój

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  6,300	m2

	 
	16		KNR  2-13 1003-05	  6,300	m2
			Powłoka izolacyjna na gładzi cementowej pionowej z papy asfaltowej na lepiku na zimno - jedna warstwa		
	 
		6.3 #p14 =	6,300
	 
	Razem   =	  6,300	m2

	 
	17		KNR  2-15 0228-01	  19,000	m
			Rurociągi z PCW o śr. 50 mm (odwodnienie muru) zabezpieczony geowłokniną - przyjęto współczynnik		
			do R=0,5		
	 
		(19)SP =	19,000
	 
	Razem   =	  19,000	m

	 
	18		KNR  2-11 0412-05	  67,500	m2
			Spoinowanie murów kamiennych		
	 
		((2.0 + 0.5) * 27) SP =	67,500
	 
	Razem   =	  67,500	m2

	 
	19		KNR  2-01 0502-03	  2,268	m3
			Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m		
			- kat. gruntu IV		
	 
		2.268 (((1.2 * 0.9) * 27) - ((1.8 * 0.5 * 24))) * 30 % fundament SP =	2,268
	 
	Razem   =	  2,268	m3

	 
	20		KNR-W  2-01 0409-03	  16,332	m3
			Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu -		
			kat. gruntu III-IV		
	 
		5.292 (((1.2 * 0.9) * 27) - ((1.8 * 0.5 * 24))) * 70 % fundament SP =	5,292
		3 * (3.5 + 1.1) * 2 * 0.4wykop pod bruk i progi redukcyjne =	11,040
	 
	Razem   =	  16,332	m3

	 
	21		KNR  2-11 0404-01	  27,600	m2
			Wykonanie podsypki z pospółki pod bruk o grubości 5 cm <progi redukcyjne>		
	 
		3 * (3.5 + 1.1) * 2brukowanie skarpy i dna wraz z wykonaniem progów redukcyjnych =	27,600
	 
	Razem   =	  27,600	m2

	 
	22		KNR  2-11 0404-02	  27,600	m2
			Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości		
	 
		27.6 #p20 =	27,600

	                      Usuwanie szkód powodziowych - Remont murów oporowych na rzece Graniczny Potok w km 0+222. w M. Świeradów Zdrój
	1.  Świeradów-Zdrój

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  27,600	m2

	 
	23		KNR  2-11 0206-04	  4,140	m3
			Ręczne przygotowanie mieszanek betonowych w warunkach polowych - beton hydrotechniczny kl. B 20		
			o objętości do 10 m3. <Beton warstwą 0,15m pod bruk - progi redukcyjne>		
	 
		(3 * (3.5 + 1.1) * 2brukowanie skarp i dna wraz z wykonaniem progów redukcyjnych) * 0.15 =	4,140
	 
	Razem   =	  4,140	m3

	 
	24		KNR  2-11 0405-03	  27,600	m2
			Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m i w dnie o		
			powierzchniach płaskich . Grubość bruku 15cm <progi redukcyjne>		
	 
		27.6 #p20 =	27,600
	 
	Razem   =	  27,600	m2

	 
	25		KNR  2-11 0412-01	  27,600	m2
			Spoinowanie bruku kamiennego o grubości 15 cm		
	 
		27.6 #p20 =	27,600
	 
	Razem   =	  27,600	m2

	 
	26		KNR-W  2-01 0510-01	  315,000	m2
			Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm		
	 
		(45 * 7) zagospodarowanie terenu =	315,000
	 
	Razem   =	  315,000	m2

	 
	27		KNR-W  2-01 0510-02	  315,000	m2
			Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu		
	 
		315 #p25 =	315,000
	 
	Razem   =	  315,000	m2

	 
	28		KNR  2-11 0401-09	  23,625	m3
			Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego luzem z brzegu z wyładunkiem		
			ręcznym wraz z rozgrabieniem		
	 
		23.625 (30 * 3.0 * 0.3) - #p28narzut w dnie =	23,625
	 
	Razem   =	  23,625	m3

	 
	29		KNR  2-11 0401-09	  3,375	m3
			Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego luzem z brzegu z wyładunkiem		
			ręcznym wraz z rozgrabieniem z materiału pochodzacego z rozbiórki murów		
	 
		3.375 (0.5 * 0.5 * 27) * 50 % mur =	3,375
	 
	Razem   =	  3,375	m3

	                      Usuwanie szkód powodziowych - Remont murów oporowych na rzece Graniczny Potok w km 0+222. w M. Świeradów Zdrój
	1.  Świeradów-Zdrój

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	 
	---  Koniec  wydruku  ---