"Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+575" ETAP I na działkach "wp" nr 259, 149, 48 obr. 0003 Żary. 
	Budowa :	Nadzór Wodny Żagań

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1		Roboty przygotowawcze		
	 
		Ścięcie drzewa z koniecznością jego odkupienia przez wykonawcę, okrzesanie  pni , uporządkowanie
		terenu poprzez wywiezienie gałęzi i drobnicy na wysypisko śmieci do 10 km we wskazane miejsce
		(ewentualnie zrąbkowanie). Drzewa liściaste (olcha czarna, jesion wyniosły, wierzba biała). Drzewa o
	obwodzie pnia mierzone na wysokości 130 cm: olcha czarna (3 pnie) ob. 340, 86, 140; jesion wyniosły ob.
	92, wierzba biała ob. 135, wierzba biała ob. 185, wierzba biała ob. 185, wierzba biała ob. 165, wierzba biała
	(2 pnie) ob. 104, 78, jesion wyniosły ob. 49, jabłoń domowa ob. 72)"drzewa oprócz jesion wyniosły ob. 92
	(dojazd od drogi głównej), wierzba biała ob. 135 (dojazd od strony posesji prywatnej), jabłoń domowa ob. 72
	(dojazd od strony posesji prywatnej)  są zlokalizowane na terenach polnych, wysokie trawy.
	Wierzba biała ob. 165 - drzewo ścięte przez bobry wysokość pnia do wycinki ok. 0,8 m.
	Wierzba biała ob. 135 - należy wycinać metodą własną np. przy użyciu wysięgnika, gdyż drzewo rośnie na
	przyczółku stopnia wodnego."

	1		KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm		

	2		KNR  201-0103-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm		
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	szt

	 
	3		KNR  201-0103-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm		

	4		KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm		

	5		KNR  201-0103-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm		

	6		KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 108 cm		

	7		KNR  201-0103-07-00	  20,000	m-g
			Praca podnośnika przy ścinaniu  drzew		

	8		KNR  201-0111-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  400,000	m2
			Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu z wywiezieniem		

	9		KNR  201-0110-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  13,050	mp
			Transport na odległość do 2 km gałęzi		
	Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
	 
		6 * 0.15 =	0,900
		3 * 1.05 =	3,150
		2 * 2.25 =	4,500

	                      "Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+575" ETAP I na działkach "wp" nr 259, 149, 48 obr. 0003 Żary. 
	1.  Roboty przygotowawcze

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		1 * 4.5 =	4,500
	 
	Razem   =	  13,050	mp

	 
	10		KNR  201-0110-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  13,050	mp
			Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi ( za dalsze 8,0 km )		
	Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

	 
	2		0+000-0+245		
	 
	11		KNR  201-0223-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  838,400	m3
			Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonyw.koparkami		
			podsiębier. o pojemn.łyżki 0,25 m3, na odkład, przy objętości wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału		
			ponad 3,0 do 5,0 m3, w gruncie kategorii  IV		

	12		KNR  201-0214-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  838,400	m3
			Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po		
			terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t		
			grunt kat. III-IV ( krot 2 )		

	13		KNR  201-0507-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 187,000	m2
			Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych -		
			nasypy w gruncie kat.IV		

	14		KNR  211-0413-01-00  WACETOB Warszawa	  12,300	m3
			Budowle siatkowo-kamienne,kosze z siatki stalowej wym. oczek 60x80 mm grubość gabionu 0,17 m		
			Charakterystyka Robót: Tablica: 0413		
			1.Ustawienie siatki		
			2.Wbicie kołków kotwicznych		
	3.Założenie pomocniczego deskowania
	4.Ułożenie kamieni
	5.Zszycie siatki
	6.Wype łnienie dna,ścian i wieka zaprawą cementową (kol.03,04)
	7.Wypełnienie wolnych przestrzeni między kamieniami zaprawą cementową (kol.05)
	krotność = 1,00

	 
	---  Koniec  wydruku  ---