**„Konserwacja zintegrowanego systemu monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych na terenie zlewni Baryczy na 2020 - 2023 r.”**

Opis czynności

1. Rodzaje czynności:

* + deinstalacja i instalacja baterii na poszczególnych obiektach w słupku teletechnicznym,
  + kontrola stanu technicznego baterii zasilających urządzenia teletechniczne na poszczególnych obiektach,
  + ładowanie baterii,
  + demontaż sond przed nadejściem mrozów i ich ponowny montaż po ustąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
  + kontrola stanu technicznego sond i poprawności ich wskazań (kalibracja sond) z odpowiednim wpisem w programie Hydromonitor,
  + informowanie tut. ZZ Leszno w ciągu do 24 godzin od zgłoszenia mailowego na adres: zzleszno@wody.gov.pl o przyczynach uszkodzeń na poszczególnych obiektach wyszczególnionych w zał. nr 3 do SIWZ (Wykaz obiektów - 41 szt.) w przypadku otrzymania sygnału alarmowego,
  + wykonanie drobnych napraw w trybie pilnym urządzeń teletechnicznych na poszczególnych obiektach w przypadku wszelkich uszkodzeń dokonanych przez osoby postronne i awarii sprzętu,
  + utrzymanie łączności z obiektami (karty SIM),
  + dostosowanie programu Hydromonitor do obecnej struktury organizacyjnej przez odpowiednie przydzielenie do Nadzorów Wodnych,
  + uzupełnienie magazynu w nowe akumulatory w ilości 10 szt. rocznie.

2. Okres wykonywania usługi - 36 miesięcy - od 01 czerwca 2020 r. do 31 maja 2023 r.

Leszno, 2020.02.20

Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził: