Przywrócenie drożności koryta cieku Wilka na dł. 1100 mb w m. Olszyny i m. Jałowiec gm. Lubań 
	Budowa :	Nadzór Wodny Lubań

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	1		KNR  1501-0114-04-00  IGM Warszawa	  88,000	100 m2
			Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów: gęstych twardych		
	 
		((550 * 4) * 2) / 100 =	44,000
		550 * 4*2 / 100 =	44,000
	 
	Razem   =	  88,000	100 m2

	 
	2		KNR  1501-0114-08-00  IGM Warszawa	  22,000	100 m2
			Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych twardych		
	 
		1100 * 2 / 100 =	22,000
	 
	Razem   =	  22,000	100 m2

	 
	3		KNR  1501-0115-02-00  IGM Warszawa	  88,000	100 m2
			Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m		
	 
		88 =	88,000
	 
	Razem   =	  88,000	100 m2

	 
	4		KNR  1501-0115-03-00  IGM Warszawa	  22,000	100 m2
			Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: do 2,0 m		
	 
		1100 * 2 / 100 =	22,000
	 
	Razem   =	  22,000	100 m2

	 
	5		KNNR  010-2509-03-20  WACETOB Warszawa	  110,000	10 m
			Ręczne usuwania namułu o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 1,2-1,5 m, przy grubości warstwy		
			namułu: 0,30 m		
	 
		1100 / 10 =	110,000
	 
	Razem   =	  110,000	10 m

	 
	6		KNR  201-0109-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,120	ha
			Ręczne ścinanie zagajników: rzadkich (bez karczowania) z utylizacją		
	 
		((300 * 2) * 2) / 10000 =	0,120
	 
	Razem   =	  0,120	ha

	 
	7		Wycena własna	  7,600	m3
			Usunięcie zatorów z gałęzi odcinkowo i utylizacja;  Podstawowy zakres prac obejmuje: - przygotowanie		
			miejsca pracy, - usunięcie (wydobycie) materiału tworzącego zator z koryta cieku i złożenie na		
			pobocze, - utylizacja przez mechaniczne rozdrobnienie gałęzi rębakiem mechanicznym, - oczyszczenie i		
			uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac,		
	 
		7.60 =	7,600
	 
	Razem   =	  7,600	m3

	                      Przywrócenie drożności koryta cieku Wilka na dł. 1100 mb w m. Olszyny i m. Jałowiec gm. Lubań 

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		Uwaga!  zabrania się składowania pozyskanej roślinności oraz nanosu na skarpach (brzegach) jak i
		koronach, całość podlega utylizacji

	 
	---  Koniec  wydruku  ---